  (IBMMCA SCSIのサポート)
  これは、PS/2シリーズのコンピュータの多くに付いているIBM
  SCSIアダプタのサポートです。この機種はMCAバスを持っている
  ので、"MCA support" の項でもYと答え、Documentation/mca.txt 
  を読んでおく必要があります。

  ブート時にこのアダプタ見つけられない場合 (モデル56, 57,
  76, 77で良く見られる問題です)、'ibmmcascsi=<pun>' というカー
  ネルオプションを使う必要があります。ここで、<pun> はSCSIサ
  ブシステムのIDで、通常は7ですがそれでうまくいかなければあ
  なたのリファレンスディスクをチェックしてください。LEDマトリ
  クスディスプレイ付きのモデル95をお持ちなら、'ibmmcascsi
  =display'というカーネルオプションを追加で設定することによ
  り、OS/2のような(しかしよりわかりやすい)アクティビティイン
  フォメーションを有効に出来ます。カーネルにどうやってオプショ
  ンを渡すかについては、 "man bootparam" としてみるか、お使
  いのブートローダのドキュメントを見てください。liloを使う方法
  は、ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO からftp
  (anonymousでログイン) できるSCSI-HOWTOにも説明されています。

  このドライバーをモジュール (実行中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいな
  ら、ここでMと答えて、Documentation/modules.txtを読んで下さ
  い。このモジュールはibmmca.oになります。

  <川合>


