  (メモリの16MB制限)
  これは16MBから上のメモリをうまく扱えないバグのあるマザーボードの
  ための機能です．もし16MB以上のRAMを使っていて，変な動作をした経験
  があるなら，一度 Y と答えて見て下さい．それ以外の人は N と答えてくだ
  さい．64MB以上のRAMを持ったマシンを持っている人は，以下の事に注意し
  て下さい．64MB以上のRAMをカーネルが使うようにするためには，
  ブート時のコマンドラインオプション"mem=XXXM"(XXXはメガバイト単位の
  メモリサイズを指定します)を使ってカーネルにメモリの大きさを指定して
  下さい．カーネルへオプションを指定する方法は使っているブートローダー
  (lilo とか loadlin とかです)のドキュメントを見て下さい．
  lilo の設定は SCSI-HOWTO にも書かれていて，
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO から anon ftp で入手できます．
  また64MB以上のRAMを持ったマシンでは少なくとも512kBのキャッシュメモリ
  が必要です．その他, 規則性の無いトラブルが起こるような時に試してみる
  と良いのは
  1) コマンドラインオプションでカーネルに"no-hlt"を指示する．
  2) コマンドラインオプションでカーネルに"no-387"を指示する．
  3) コマンドラインオプションでカーネルに"mem=4M"を指示する．
     (RAMの最初の4MB分以外は無効になります)
  4) BIOSの設定によりキャシュを無効にする．
  5) RAMを交換してみる．
  6) マザーボードを交換してみる．
  などです．

