  (Alpha システムの種類)
  あなたの持っている Alpha マシンのマザーボードの種類を設定します．
  Linux/Alpha の WWW のホームページは
  http://www.azstarnet.com/~axplinux/ にあります．(WWW を見るためには，
  lynx，netscape，mosaic などのプログラムがのっているインターネットに
  つながっているマシンが必要です)．ここでの質問には選びたいオプションの
  ユニークな頭文字を与えるようにして下さい．選択できる項目には:
  ** Avanti: Mustang (AS200)，M3 (AS250)，Avanti (AS400) そして XL
     ("夢の Windows NT マシン"ともいいます :-) Alpha ステーションの
     場合, これらのマシンには通常 TGA グラフィックアダプターが付いて
     きますから，この後の"TGA コンソールサポート"も Y と答えます．
  ** Jensen: DEC 2000とも DECpc AXP 150 ともいい，最も古い Alpha PC
     です．EISAバスをサポートしています．Jensenマシンでの起動はちょっと
     難しく(フロッピーからブートしませんし，MILOも動作しません．)
     もう一台 Linux ワークステーションを使う必要があります．詳細は前述
     の WWWページの Linux/Alpha FAQ にあります．
  ** Noname: AXPpci33 ともいい，166もしくは233MHzで動く 21066 と
     いう Alpha CPU を使った PCI バスのボードです．UDBマシン
     (Multiaともいう)をもっている場合にもこのオプションを選択します．
  ** Cabriolet: Alpha64とも呼ばれ，275もしくは300 MHzで動く
     21064 という Alpha CPUを使ったPCIバスのボードです．
  ** EB66: "評価用ボード"
  ** EB66+: "評価用ボード"
###
### Platform2000，EB164についての情報を追加する．
###

