  (IP: 発信元経路指定フレームの破棄)
  通常、IP フレーム(パケット)発信元は送り先だけを指定し、経
  路上のホストが経路を指定します。すなわちそれらのホストがフ
  レームをどのように転送するのかを決定します。しかし、与えら
  れたフレームの発信時にすでに全経路の指定ができるという IP 
  プロトコルの機能があります。そのような完全に経路が指定され
  たフレームは「発信元経路指定 ("source routed")」フレームと
  呼びます。そのようなフレームが到着した場合にそれらの経路の
  要求を尊重するか、あるいはそれら全てのフレームを破棄するの
  かが問題になります。それらを尊重すると、(ほとんどの場合あ
  まり有用ではない上に) 安全上の問題の生じることがあります。
  従って、はっきりとそうする必要がある場合を除いて、ここは Y 
  とすることを勧めます。

  <山縣>


