  (Macintosh CS89x0 ベースのイーサネットサポート)
  CS89x0 チップセットベースのイーサネットカードをサポートし
  ます。Nubus か LC-PDS ネットワーク(イーサネット)カードがあ
  るなら Y として、<http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto>
  にある Ethernet-HOWTO をお読みください。

  このドライバをモジュール(動作中のカーネルに自由に組みこん
  だり外したりできるコード)としてコンパイルしたければ、M と
  答えて <file:Documentation/networking/net-modules.txt> を
  読んでください。モジュール名は mac89x0.o になります。

  <武井>
