  (カーネル／ユーザ ネットワーク・リンク・ドライバ)
  このドライバは、カーネルとユーザ・プロセス間で双方向通信を
  使えるようにします。新しいソケットファミリの PF_NETLINK を
  作ることで実現させます。このソケット上で、カーネルは情報を
  載せたデータグラムを送受できます。多くのシステムでは
  netlink(7) に文書があります。HOWTO もあります(例えば、
  http://snafu.freedom.org/linux2.2/docs/netlink-HOWTO.html)。

  今のところカーネルは、後述の "Routing messages" に Y と答
  えた場合に、ネットワーク関連の情報を知らせるのにこの機能を
  使います。arpd を使うならば、ここでも Y と答える必要があり
  ます。arpd デーモンは、内部の ARP キャッシュ(ローカルネッ
  トワーク上の、IP アドレスとハードウェアアドレスのマッピン
  グ情報)を小さく保っていてくれます。ユーザ空間のプログラム
  が生のイーサネット・フレームを読み書きするような ethertap
  デバイスに関してもネットワークリンクドライバが必要です。

  よくわからなければ、Y にしておいてください。

  <堀田, 武井(2.2.20更新)>
