  (Miro PCM20 Radio を有効にします)
  この FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答えてください。こ
  れを動作させるためには低水準サウンド・ドライバーに加えて 
  PCM12/PCM20 ACI ミキサーも必要です。

  ラジオ・カードを制御するには Video for Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l" プ
  ログラムのポインターは 
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml から WWW 
  上でみつけられます; WWW をブラウズするには lynx や 
  netscape のようなプログラムが動作するインターネット上のマ
  シンにアクセスする必要があります。

  このドライバーをモジュール (必要に応じて稼働中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルした
  いなら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt をお読
  みください。モジュール名はradio-miropcm20.o です。

  <山縣>


