  (ISDNサブシステム)
  ISDN(Integrated Services Digital Networks, フランスでは RNIS)は, 
  デジタル化された電話網の1種です. ISDN は, 多くの場合 SLIP や PPP を
  用いてインターネットサービスプロバイダに接続するのに用いられます. 
  ISDN の主要な利点は, 通常のモデム/電話接続より通信速度が早いこと
  です. ISDN サブシステムは, あなたの計算機に ISDN カードが装備され
  ており，かつあなたとプロバイダの双方が電話会社から ISDN ラインを引
  いている場合にのみ動作します. 詳細は WWW で,
  http://alumni.caltech.edu/~dank/isdn/ を読んでください. (WWWを利
  用するには, インタネットに接続されたコンピュータで lynx,
  netscape あるいは Mosaicというプログラムを動かす必要があります) 
  このドライバは, ISDN カードをネットワーク接続あるいはダイヤルイ
  ン/アウトデバイスとして用いることを可能にします. Isdn-tty には,
  AT-コンパチブルモデムエミュレータが組みこまれています. ネットワー
  クデバイスは, デーモンを使わなくても Autodial, Channel-bundling,
  callback および caller-authentication をサポートします. この tty 
  はドイツ BTX に適合した reduced T.70 プロトコルをサポートします.
  D-チャンネルでは EDSS1 と 1TR6 プロトコルがサポートされています. 
  詳細は, Documentation/isdn/READMEを見てください.

