  (プロセッサの系)
  CPU のプロセッサのタイプです。この情報は最適化のために使わ
  れます。すべての x86 CPU のタイプで動かすには、ここで 
  "386" と指定すれば OK です (最高速での動作はできませんが)。

  もし "486" か "Pentium" か "PPro" のどれかを指定すると、カー
  ネルは早期のアーキテクチャでは必ずしも動かないでしょう (例
  えば Pentium に最適化されたカーネルは PPro マシン上で動く
  でしょうが i486 マシン上では必ずしも動かないでしょう)。

  以下は最高速処理のためにお薦めする設定です。
  - "386" は AMD/Cyrix/Intel 386DX/DXL/SL/SLC/SX および
    Cyrix/TI 486DLC/DLC2 向けです。"386" カーネルだけが 386
   クラスのマシンで動くでしょう。
  - "486" は AMD/Cyrix/IBM/Intel DX4 あるいは
    486DX/DX2/SL/SX/SX2, AMD/Cyrix 5x86, NexGen Nx586 そして
    UMC U5D あるいは U5S 向けです。
  - "586" は 一般的な Pentium CPU 向けで、TSC レジスタが
    無くても平気です。
  - "Pentium" は Intel Pentium/Pentium MMX, AMD K5, K6 および 
    K6-3D 向けです.  このオプションはあなたがタイムスタンプカ
    ウンタを持っているものとします。
  - "PPro" は Cyrix/IBM/National Semiconductor 6x86MX, MII
    および Intel Pentium II/Pentium Pro 向けです.

  もしどうしたら良いか分からないなら "386" を選んでください.

  <武本,中野(改)>

