  (プロセッサのファミリ)
  CPU のプロセッサタイプです。この情報は最適化のために使われ
  ます。すべての x86 CPU で動作するカーネルをつくりたければ、
  ここで "386" と指定すれば OK です (最高速での動作はできま
  せんが)。

  もし "486" か "586" か "Pentium" か "PPro" のどれかを指定
  すると、そのカーネルは早期のアーキテクチャでは必ずしも動か
  ないでしょう (例えば Pentium に最適化されたカーネルは PPro
  マシン上なら動くでしょうが、 i486 マシン上では必ずしも動か
  ないでしょう)。

  以下は最高速処理のためにお薦めする設定です。
   - "386" は AMD/Cyrix/Intel 386DX/DXL/SL/SLC/SX, Cyrix/TI
     486DLC/DLC2 および UMC 486SX-S 向けです。"386" カーネル
     だけが 386クラスのマシンで動くでしょう。
   - "486" は AMD/Cyrix/IBM/Intel DX4 と 486DX/DX2/SL/SX/SX2,
     AMD/Cyrix 5x86, NexGen Nx586 そして UMC U5D と U5S 向け
     です。
   - "586" は 一般的な Pentium CPU 向けで、
     TSC (time stamp counter) レジスタが無いものでも大丈夫です。
   - "Pentium" は Intel Pentium/Pentium MMX, AMD K5, K6 および
     K6-3D の他 Cyrix/VIA CyrixIII 向けです。
   - "PPro" は Cyrix/IBM/National Semiconductor 6x86MX, MII
     および Intel Pentium II/Pentium Pro 向けです。

  もしどうしたら良いか分からないなら "386" を選んでください。

  <武本,中野(2.2.2 更新), 山田(2.2.19 更新)>

