  (BT848 Video For Linux を有効にします)
  BT848 に基づいたフレーム・グラバー/オーバーレイ・ボード用
  ドライバーを有効にします。これには Miro、Hauppauge、STB 
  ボードを含みます。詳細はDocumentation/video4linux/bttv の
  資料を御覧ください。

  このドライバーは bttv.o という名前のモジュール (必要に応じ
  て稼働中のカーネルに組み込んだり取り外したりできるコード) 
  としても利用できます。モジュールとしてコンパイルしたいなら、
  ここで M と答え、Documentation/modules.txt をお読みくださ
  い。

  <山縣>


