  (対称型マルチプロセッシング)
  複数の CPU を持つシステムをサポートします。あなたのシステム
  に CPU が一つしかなければ (個人のコンピュータは大抵そうで
  しょう)、 N と答えてください。もし複数の CPU を持つシステムな
  ら Y と答えてください。

  ここで N と答えると、できるカーネルはシングルプロセッサの
  マシンでもマルチプロセッサのマシンでも動くようになりますが、
  マルチプロセッサマシンでは一つの CPU しか使いません。 Y と
  答えると、カーネルは一部のシングルプロセッサマシンでは動か
  なくなるかもしれません。シングルプロセッサマシンでは、 N と
  答えたほうがカーネルは高速に動作します。

  ここで Y と答え、 "Processor family" で "586" または
  "Pentium" アーキテクチャを選ぶと、カーネルは 486 アーキテク
  チャでは動作しなくなります。同様に "PPro" アーキテクチャ用の
  マルチプロセッサカーネルは Pentium ベースのボードでは動作し
  ないでしょう。
  
  複数の CPU を持つマシンのユーザはあとの "Enhanced Real
  Time Clock Support" にも Y と答えてください。"Advanced Power
  Management" は、ここで Y と答えると無効になります。

  Documentation/smp.tex, Documentation/smp.txt,
  Documentation/i386/IO-APIC.txt, Documentation/nmi_watchdog.txt
  も参照してください。また、WWW にある SMP-FAQ
  http://www.irisa.fr/prive/mentre/smp-faq/ も読んでください。

  どうしたらよいのか分からないなら、ここは N と答えておいて
  ください。

  <井上, 中野 (2.2.2 更新), 武井(2.4.0更新)>

