  (アマチュア無線 AX.25 第2水準)
  アマチュア無線を使ってコンピュータを接続するためのプロトコルです．二
  点間 (point-to-point) を接続するためにも使えますし，tcp/ip などのプ
  ロトコルのパケットを送るためにも使えます．これを使うためには，Linux 
  マシンをアマチュア無線機に接続する装置が必要です．接続装置としては，
  KISS プロトコルを使うことのできる低速 TNC (Terminal Node Controller, 
  無線機のマイク，およびスピーカー端子と計算機のシリアル端子をつなぐ一
  種のモデム)，あるいは Owata PI や Gracilis Packetwin, 汎用のZ8530ド
  ライバで使うことのできる各種 SCC カードが利用できます．その他，
  シリアルポートやパラレルポートに接続できる Baycom 社の製品 (専用のド
  ライバがあります) やその他の (SCC互換の) Baycom 社のカード (Z8350ド
  ライバで使えます) も利
  用できます.  Linux マシンをアマチュア無線に接続する際に使えるソフト
  ウェアや，AX.25 に関する諸設定をどうしたらいいのかについては，
  sunsite.unc.edu の /pub/Linxu/docs/HOWTO にある HAM-HOWTO を参照して
  下さい．また，カーネルのソースコードに入っている 
  Documentation/networking/ax25.txt も参照して下さい．アマチュア無線で
  のデジタル通信一般については，WWWで http://www.cis.ohio-state.edu/
  hypertext/faq/usenet/radio/ham-radio/digital-faq/faq.html を参照して
  下さい (WWWを使うには，インターネットに接続したマシン上で lynx,
  netscape あるいは Mosaic といったプログラムを使う必要があります).

