  (Ramix PMC551 PCI Mezzanine の ram カードのサポート)
  これは、Ramix 社 
  <http://www.ramix.com/products/memory/pmc551.html> から 
  Ramix PMC551 RAM PCI カードのための MTD デバイスドライバを
  提供します。これらのデバイスは、設定によってメモリ空間内で 
  32M から 1G までのアドレスにマッピングできます。もしこれら
  のデバイスを持っていたら、有効にしてみたいと思うことでしょ
  う。

  このドライバがモジュールとしてコンパイルされるなら、デバイ
  スのメモリにアクセスするためのメモリ「窓」のサイズを選ぶこ
  とができます。これはつまり、以下のようなことを意味します。
  1G のカードを使う場合、カーネルは通常、デバイスのメモリと
  同じサイズである 1G のメモリ空間をマッピングのために割り当
  てます。しかしモジュールの場合、カーネルのメモリ空間内に 
  1M の「窓」だけを割り当て、その「窓」を少しずつ "slide" さ
  せることでドライバが PMC551 のメモリ全体にアクセスできるよ
  うにすることが可能です。これは扱うことのできるカーネル空間
  が制限されていた、PPC アーキテクチャ上の 2.2 カーネルでは、
  特に便利でした。

  <高橋潤子>

