  (WDT ワッチドッグタイマ)
  WDT500P または WDT501P ワッチドッグボードを持っている場合
  は Y と答え、そうでなければ N と答えてください。このボード
  は、カーネルによって検出されません。それは、"wdt=" カーネ
  ルオプション ("man bootparam" を見るか、ブート時にオプショ
  ンをカーネルに渡す方法に関して、ブートローダ (lilo または 
  loadlin) のドキュメントを参照する) を使用して、IO ポートと 
  IRQ を、カーネルに教えてあげる必要があると言うことを意味し
  ます。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルする場合は、M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。このモジュール
  は wdt.o と呼ばれています。

  <高橋潤子>

