  (Intel 82371 PIIX (Triton I/II) DMA のサポート)
  ご使用の PCI システムが(SCSI に対して、たとえて) IDE のハードドライブ
  を使用し、かつ、Intel Triton I/II IDE インターフェースチップセット(
  (i82371FB, i82371SB または i82371AB)を持っているならば、バスマスタ
  DMA 転送を利用させるために、このオプションを有効にしたくなるでしょう。
  drivers/block/triton.c と Documentation/ide.txt のはじめにあるコメントを
  みてください。hdparm ユーティリティがどこにあって最新はどれかについて
  は Documentation/Changes ファイルを調べてください。この質問に対しては Y
   と答えておくのが無難です。

