  (Ensoniq AudioPCI 97 (ES1371) ベースの PCI サウンド・カード)
  Ensoniq 製 AudioPCI97 のような Ensoniq ES1371 チップセット
  を利用したPCI サウンド・カードをお持ちなら Y または M と答
  えてください。サウンド・カードが ES1371 を使っているかコン
  ピュータのカバーを開けずに知るにはlspci -n を使って PCI ID
  1274:1371 を探してください。Ensoniq はCreative Labs に買収
  されたので Sound Blaster 64/PCI モデルは ES1370 かES1371 
  ベースです。このドライバは OSS/Free のとはわずかに異なりま
  す。ですから <file:Documentation/sound/es1371> を御覧くだ
  さい。

  <山縣, 高橋潤子(2.4.15更新)>

