  (最後の LSAP を IrDA キャッシュします)
  使用中の最後の LSAP をキャッシュするのに IrLMP を用いたい
  なら、ここでY と答えてください。これは、ほとんどのフレーム
  が同じ接続で送信/受信されるので、意味があります。このオプ
  ションを有効にするとフレーム当りひとつのハッシュ・ルックアッ
  プを保存します。

  よくわからなければ Y と答えてください。

  <山縣>

