  (IDE/ATAPI CD-ROM のサポート)
  ATAPI プロトコルの CD-ROM ドライブを持っているならば，Y と答えてくだ
  さい．ATAPI は IDE CD-ROM ドライブとテープドライブで使われている SCSI 
  に似た新しいプロトコルです．最近では，NEC-260, Mitsumi FX400, Sony
  55E, そして 非 SCSI の 2 倍速，4 倍速，6 倍速のドライブのような大抵
  の CD-ROMドライブは ATAPI を使っています．テープドライブも，ブート時
  には，他の IDE ドライブのように"hdb" や "hdc" などと識別されます．も
  し CD-ROM ドライブが一つだけならば，他の CD-ROM オプションには N と答
  えてください．しかし，ISO9660 ファイルシステムには 必ず Y と答えてく
  ださい．anonymous ftp で sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO から
  入手できる CDROM-HOWTO と，Documentation/cdrom/ide-cd を読んでくださ
  い．注意：旧バージョンの lilo (linux ブートローダ) は IDE/ATAPI
  CD-ROM を正確に扱えないので，
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/system/Linux-boot/lilo にある lilo-16 か
  それ以降のバージョンをインストールしてください．

