  (CMD640 チップセットのバグ修正)
  CMD テクノロジ社の CMD640 チップは、普通の 486 や Pentium 
  マザーボードに使われていて、しばしば Neptune や SiS チップ
  セットと組み合わされています。あいにく、このチップには設計
  上の欠陥がいろいろあって、よくある状況化でしばしばデータ化
  けを起こします。ここで Y と答えると、自動的に欠陥を検出し
  対処するコードをカーネルに付け加えます。このオプションを指
  定すると、いくつかのシステムではセカンダリ IDE ポートへの
  アクセスが可能になります。

  このドライバーは PCI ベースのシステム (最近のシステムはた
  いてい PCIスロットを持っています) では自動的に動作しますが、
  VESA ローカルバス(VLB) のシステムでは、起動時のパラメータ
  で "ide0=cmd640_vlb" としてCMD640 バグ修正オプションを指定
  しなければなりません。("man bootparam"をしてみるか、どうやっ
  てカーネルにオプションを渡すかについてあなたの使うブートロー
  ダの解説を読んでください。

  CMD640 チップは Acculogic 社の増設カードや、"CSA-6400E PCI
  to IDE コントローラ" にも使われています。詳しくは、
  <file:Documentation/ide.txt> を御覧ください。

  <井上, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

