  (IP: ICMP マスカレーディング)
  前記の "IP: masquerading" で説明している標準のマスカレード
  のコードでは TCP および UDP パケット (および既存のコネクショ
  ンに対して使われる ICMP エラー) のみを処理します。このオプ
  ションでは、ping や、Windows 95 の tracert プログラムで使
  われるプローブといった、ICMP をマスカレーディングするため
  の追加サポートを提供します。

  これを組み込みたい場合は Y にしてください。

  <堀田>


