  (IP: 同報機能)
  これを有効にすると，ネットワークにつながった複数台のコンピュータに対
  して同時にパケットを送ることができるようになります．カーネルはおおよ
  そ 2kB 大きくなります．もし gated (経路制御表を更新するデーモン) を
  使っている場合は，これをコンパイル時に組み込んでおく必要があります．
  また，音声および動画をインターネット上で放送する広帯域ネットワークで
  ある MBONE を使うためには，同報機能を有効にしておかなければなりませ
  ん．MBONE に関しては，WWW で 
  http://www.best.com/~prince/techinfo/mbone.html を参照してください
  (WWW を使うには，インターネットに接続したマシン上で lynx, netscape 
  あるいは Mosaic といったプログラムを使う必要があります). 各種ネット
  ワークカードが同報機能に対応しているのかどうかは，
  drivers/net/README.multicast ファイルに書いてあります．通常は，N と
  しておくのが安全です．

