  (Teles 16.0/8.0 のための HiSax サポート)
  これは，Teles ISDN カード S0-16.0, S0-8 や多くのコンパチのカードのた
  めの，HiSax サポートを有効にします．
  どのように，異なるカード，異なる D チャネルプロトコル，標準でない 
  IRQ/ポート/共有メモリの設定を使用するかといった設定の仕方については，
  Documentation/isdn/README.HiSax を見てください．

