  (IP: アドレスの別名機能)
  単一のネットワークインタフェース (シリアル回線またはイーサーネットカー
  ド) に対して複数のアドレスを割り当てたいことがあります．外部に対して
  WWW で情報を提供する場合に，何というホストとしてアクセスしてくるのか
  によって別の情報を提供したい，といった場合が，複数のアドレスが必要に
  なる代表例です．詳しくは，WWW で 
  http://www.thesphere.com/~dlp/TwoServers/ を参照して下さい (WWWを使
  うには，インターネットに接続したマシン上で lynx, netscape あるいは 
  Mosaic といったプログラムを使う必要があります).  別の例としては，ロー
  カルのイーサーネットワーク上にある2つの論理的なネットワークに単一の
  イーサーネットワークカードでアクセスしたい場合があります．アドレスに
  別名を与える場合の設定に際しては，Documentation/networking/alias.txt 
  に解説してあるような特殊なアドレス名を使います．これらの機能が必要な
  場合は Y としてください．大抵の場合は，この機能は必要ではなく，従っ
  てここでは N として下さい．

