  (拡張 IDE/MFM/RLL ディスク/CDROM/テープ/フロッピーのサポート)
  ここで Y と答えると、IDE の全ての機能を使って制御するドラ
  イバによって、おのおの "master" と "slave" デバイスを接続
  可能な 4 つまでの IDEインタフェースで、最大 8 個までの IDE 
  ディスク/CDROM/テープ/フロッピードライブを組み合わせて使う
  ことができるようになります。SCSI のみを利用する人はここで 
  N と答えて構いません。

  大容量 (>540MB) IDE ディスク、複数インターフェース、IDE デ
  バイスが自動認識されなかった場合にどうするか、サウンドカー
  ドの IDE ポート、モジュールのサポート、その他 IDE に関する
  話題の全てが、Documentation/ide.txtに含まれています。ハー
  ドドライブに関する詳細な情報は Disk-HOEWTO や
  Multi-Disk-HOWTO を参照してください。anonymous ftp [訳注:
  ftp には許可されたユーザ名が必要ですが、誰でもファイルを入
  手できるようにするために anonymous という特別のユーザー名
  を用意して、このユーザ名を使えば誰でもそのホストから必要な
  ファイルを ftp で入手できるように設定しているホストが多数
  あります。この方法を anonymous(匿名)ftp と呼びます] で
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO/ から入手できま
  す。[訳注:日本語訳が http://www.linux.or.jp/JF/ から入手で
  きます。]

  パフォーマンスを上げるために IDE ドライブ／インターフェー
  スのパラメータを調整したいなら、hdparm パッケージを
  ftp://metalab.unc.edu:/pub/Linux/kernel/patches/diskdrives/ 
  で探してください。

  IDE ドライブをお持ちでしたら、この質問に Y と答えてくださ
  い。IDE ドライブが一つも無いか、メモリの容量がきびしいなら
  ば N と答えることも可能で、その場合、"Old hard disk
  driver" オプションを選んでカーネルのメモリを 13kB 節約でき
  ます。

  <井上>


