  (CMD640 チップセットのバグ修正)
  CMD テクノロジ社の CMD640 チップは，普通の 486 や Pentium マザーボー
  ドに使われていて，しばしば Neptune や SiS チップセットと組み合わされ
  ています．あいにく，このチップには設計上の欠陥がいろいろあって，よく
  ある状況化でしばしばデータ化けを起こします．ここで Y と答えると，自
  動的に欠陥を検出し対処するコードをカーネルに付け加えます．このオプショ
  ンを指定すると，いくつかのシステムではセカンダリ IDE ポートへのアク
  セスが可能になります．このドライバーは PCI ベースのシステム(最近のシ
  ステムはたいてい PCI スロットを持っています)では自動的に動作しますが，
  VESA ローカルバス (VLB) のシステムでは，起動時のパラメータで 
  "ide0=cmd640_vlb" として CMD640 バグ修正オプションを指定しなければな
  りません． CMD640 チップは Acculogic 社の増設カードや，"CSA-6400E
  PCI to IDE コントローラ" にも使われています．詳しくは，
  Documentation/ide.txt を御覧ください．よく分からなければ Y と答えて
  ください．

