  (ISDN サブシステム)
  ISDN ("Integrated Services Digital Networks"、フランスでは 
  RNIS) は完全にデジタル電話サービスの特殊なタイプです; 大抵
  ( SLIP や PPP で)インターネット・サービス・プロバイダに接
  続するのに用いられます。主な利点は速度が通常のモデムや電話
  接続よりも速いこと、ダウンロード中に通話ができることです。
  コンピュータに ISDN カードが塔載され、あなたとサービス・プ
  ロバイダの両者が電話会社から ISDN 回線を入手した場合のみ動
  作します。詳細は WWW 上の 
  http://skk.kuis.kyoto-u.ac.jp/skk/index.html を読んでくだ
  さい。(WWW をブラウズするには lynx や netscape のようなプ
  ログラムの動作するインターネットに接続したコンピュータにア
  クセスする必要があります。)

  このドライバでネットワーク接続用に、そしてダイアルインやダ
  イアルアウトのデバイスとして ISDN カードを使えます。
  isdn-tty は AT 互換なモデム・エニュレータに組込まれていま
  す。ネットワーク・デバイスはデーモンを動作させなくてもオー
  トダイアル、チャンネル・ハンドリング、コールバック、
  caller-authentication をサポートしています。reduced T.70 
  プロトコルは German BTX に適した tty でサポートされていま
  す。D チャンネルでプロトコル EDSS1 (Euro-ISDN) と 1TR6
  (German style) がサポートされています。詳細は 
  Documentation/isdn/README を御覧ください。

  ISDN コードをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答えDocumentation/modules.txt をお読みく
  ださい。モジュール名は isdn.o です。確かでないなら、N と答
  えてください。

  <山縣>


