  (PROMISE DC4030 のサポート (開発中))
  このドライバは，カーネルのブート時のパラメータとして "ide0=dc4030"
  を指定することで動作可能になります．このドライバは，チップセットに
  組みこまれた第 2 IDE インタフェースをサポートし，このカード
  のキャッシュ機能をより上手に扱います．このドライバは，セカンダリイ
  ンタフェースにつながったドライブへの激しい I/O の際にタイムアウト
  やリトライする可能性があります．CDROM や TAPE デバイスはまだサポー
  トされていません．より詳細な情報は Documentation/ide.txt と 
  promise.c を参照のこと．

