  (AMD/富士通の標準コマンドチップセットの CFI サポート)
  Common Flash Interface は、CFI 準拠のチップが実装している
  と主張するであろう、数多くの異なったコマンドセットを定義し
  ています。このコードは、AMD Am29LV320 を含むチップの上で使
  用される、それらのコマンドセットのうちの 1 つに対するサポー
  トを提供します。

  <高橋潤子>

