  (Hades SCSI DMAエミュレータ (EXPERIMENTAL))
  このオプションは、Hades上で、TT SCSI DMAチップをエミュレー
  トするコードを有効にします。これにより、SCSIの転送速度が
  PIO経由でのそれに比べ少なくとも10倍程に増加します。ただし、
  このコードはまだ実験的な段階であり、68060プロセッサとHades
  の組合せでしかテストされていないことに注意してください。こ
  のオプションを使用する前に、ハードディスク全部のバックアッ
  プをとるようにしてください。

  <川合>


