  (3c501 のサポート)
  3c501 イーサネットカードをお持ちの場合は、Y と答えて
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO から anonymous
  ftp で入手できる Ethernet-HOWTO を読んでください。ただ、
  3c501 は遅くて性能が悪い時代遅れのカードなので、きっとトラ
  ブルに見舞われるでしょう。新しいカードの購入を考えるべきで
  す。このカードを使うなら近くのマシンに1分おきに("man
  cron") ping コマンド("man ping") を打った方がいい、と言う
  人もいるくらいです。

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)として利用できます。こ
  のモジュールは3c501.o という名前になります。モジュールとし
  てコンパイルする場合は M と答えてDocumentation/modules.txt 
  と Documentation/networking/net-modules.txtを読んでくださ
  い。



  <福居>

