  (プライマリーインタフェースの旧ディスク専用ドライバ)
  MFM/RLL/IDE ディスク用には 2 種類のドライバがあります．大抵の人は，
  新しい拡張ドライバだけを使います．このオプションを指定する
  と IDE の最初のインターフェースのみ旧いドライバを適用し，第 2，第 
  3，第 4 IDE インタフェースには新しい EIDE ドライバを使います．こう
  すると IDE/ATAPI CD-ROM やテープドライブを最初の IDE インターフェイ
  スに接続できなくなりますが，旧式の MFM/RLL/ESDI コントローラ+ドラ
  イブが最初の IDE インターフェイスに(0x1f0)接続され，その他のポート
  には通常の IDE ドライブが接続されているような場合に有益です．通常，
  ここでは N と答えます．その場合，4 つのインターフェイス全てに新し
  いドライバを適用することになります．
  
