  (Trident 4DWave DX/NX, SiS 7018 PCI Audio Core または ALi 5451)
  Trident 4DWave-DX/NX チップセットを利用している PCI サウンド
  カードを持っているか、あるいはマザーボードのチップセットに 
  SiS 7018 が組込まれている、もしくは Ali 5451 を持っているの
  であれば Y あるいは M を指定します。SiS 7018 PCI Audio
  Core は SiS960 Super South Bridge や SiS540/630 Single チッ
  プセットに埋めこまれています。

  使用しているサウンドカードまたはチップセットが Trident
  4DWave または SiS 7018 かを調べるには lspci -n を使用します。
  PCI ID 1023:2000 もしくは1023:2001 は Trident 4DWave という
  ことを表しています。PCI ID 1039:7018は SiS7018 を、PCI ID
  10b9:5451 は ALi 5451 を表しています。

  このドライバーは OSS/Free とはわずかに異なっていますから、
  driver/sound/trident.c の先頭にあるコメントを読むようにして
  ください。

  <早川>
