  (SpaceTec SpaceBall 4000 FLX 6dof コントローラ)
  コンピュータのシリアルポートに接続する SpaceTec SpaceBall
  4000 FLX コントローラをお持ちなら、ここで Y と答えてくだ
  さい。ドライバの使用法に関する詳細は
  <file:Documentation/input/joystick.txt> を読んでください。

  このドライバは、モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルすること
  が可能です。モジュールは spaceball.o と呼ばれています。
  モジュールとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <中村（幸）, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.17更新)>

