  (ソフト的に設定可能な cdrom インターフェイスカードのサポート)
  ソフト的に設定可能であるような cdrom インターフェイスカー
  ドをブート時に初期化したい場合 Y と答えてください。現在 
  ISP16/MAD16/Mozartといった、cdrom インタフェース内蔵のサウ
  ンドカードのみがサポートされています。

  ここで Y と答えても、カーネルにドライバが組み込まれるわけ
  ではありません。N と答えると、この種類の CDROM についての
  質問すべてをスキップします。どういった種類の CDROM を持っ
  ているのかよく

  <後藤>


