  (IP: MS PPTP の Call ID のマスカレードをサポート (開発段階))
  PPTP の Call ID をマスカレードするコードを追加します。
  これによって複数のマスカレードされたクライアントが
  同時に同じサーバにアクセスできるようになります。
  複数のクライアントをマスカレーディングしていて、
  それらが同じ PPTP サーバに同時にアクセスする場合に
  だけ、このオプションが必要です。
  PPTP サーバをマスカレーディングする場合は、それが
  たとえいくつのクライアントからアクセスされることに
  なっても、これを有効にする必要はありません。
  <福島>
