  (プロセッサのファミリ)
  CPU のプロセッサタイプです。この情報は最適化のために使われ
  ます。すべての x86 CPU で動作するカーネルをつくりたければ、
  ここで "386" と指定すれば OK です (最高速での動作はできま
  せんが)。

  もし "486" か "586" か "Pentium" か "PPro" のどれかを指定
  すると、そのカーネルはそれ以前のアーキテクチャでは必ずしも
  動かないでしょう (例えば Pentium に最適化されたカーネルは
  PPro マシン上なら動くでしょうが、 i486 マシン上では必ずし
  も動かないでしょう)。

  以下は最高速処理のためにお薦めする設定です。
   - "386" は AMD/Cyrix/Intel 386DX/DXL/SL/SLC/SX, Cyrix/TI
     486DLC/DLC2 および UMC 486SX-S 向けです。"386" カーネル
     だけが 386クラスのマシンで動くでしょう。
   - "486/Cx486" は x486 プロセッサ向けの選択で Intel か AMD,
     Cyrix, IBM, Intel 互換プロセッサのどれかです。DX, DX2,
     DX4 の変種(SL/SLC/SLC2/SLC3/SX/SX2)、NexGen Nx586、
     UMC U5D か U5S も含みます。
   - "586/K5/5x86/6x86" は x586 か x686 プロセッサ (AMD K5
     や Cyrix 5x86, 6x86 か Cyrix 6x86MX など) 向けです。
     これを選ぶのに RDTSC (time stamp counter) 命令の存在を
     仮定しません。
   - "Pentium/K6/TSC/CyrixIII" は RDTSC 命令のある Pentium
     Classic, Pentium MMX, AMD K6 および K6-2 の他
     Cyrix/VIA,  CyrixIII 向けです。
   - "PPro/6X86MX" は Cyrix/IBM/National Semiconductor
     6x86MX, MII および Intel Pentium II/Pentium Pro 向け
     です。

  もしどうしたら良いか分からないなら "386" を選んでください。

  <武本,中野(2.2.2 更新), 山田(2.2.19 更新),
  武井(2.2.20更新)>
