  (一般的な PCI IDE チップセットのサポート)
  IDE ドライブを使用した PCI システムではここで Y と答えて
  ください。このオプションは、 IDE ドライバが PCI ベースの
  IDE インタフェース全部を自動的に検知・設定する際の補助を
  します。

  SCSI だけのシステムの場合なら、ここは N と答えましょう。
  よくわからなければ Y と答えましょう。

  <小野寺>

