京ぽんアドレスユーティリティヘルプ

# 京ぽんアドレスユーティリティについて

「京ぽんアドレスユーティリティ」アプリケーションを使って、アドレス帳の編集、送受信などを実行できます。「京ぽん」とは京セラ製の Air-EDGE Phone の愛称で、京セラ株式会社によって商標登録されています。具体的には WX-310K、 WX-300K、 AH-K3002V、AH-K3001V の 4 機種が「京ぽん」にあたり（2006 年 3 月現在）、このすべての機種で「京ぽんアドレスユーティリティ」の動作報告がされています。

### 京ぽんアドレスユーティリティを設定する
| 「京ぽんアドレスユーティリティ」を使用するには「Kyopon USB Driver」（旧称「AH-K3001V USB Driver」）をインストールする必要があります。「Kyopon USB Driver」を使うと、「京ぽんアドレスユーティリティ」をはじめとした各種ユーティリティが使えるようになるだけでなく、京ぽんをモデムとしてデータ通信を行えるようになります。「Kyopon USB Driver」は「京ぽんアドレスユーティリティ」に付属していませんので、別途インストールしてください。 「京ぽんアドレスユーティリティ」の動作環境 「Kyopon USB Driver」をインストールする 「京ぽんアドレスユーティリティ」をインストール／アンインストールする

### アドレス帳を編集する
| 「京ぽんアドレスユーティリティ」のカードにアドレス情報を入力するのは簡単です。500 件までのカードに電話場号、メール、そのラベルなどを設定できます。複数回の取り消し／やり直しに対応し、ドラッグ＆ドロップでの並べ替えもできます。「アドレスブック」からデータをインポートしたり、vCard 形式のファイルの読み書きすることもできます。 カードを追加、削除する カードを表示、編集する 複数のカードを選択する メモリ番号を並べ替える vCard を読み込む vCard を書き出す 「アドレスブック」からカードを読み込む 「アドレスブック」にカードを書き出す 表計算アプリケーション／テキストエディタにカードを書き出す データをバックアップする データをバックアップから復元する

### アドレス帳を送信する／受信する
| 京ぽんに付属の USB ケーブルを Mac と接続することで、京ぽんのアドレス帳を送受信できます。 京ぽんにアドレス帳を送信する 京ぽんからアドレス帳を受信する 暗証番号を入力する 保存された暗証番号を変更する