京ぽんアドレスユーティリティヘルプ

# 「Kyopon USB Driver」をインストールする

「京ぽんアドレスユーティリティ」を使用するには、raktajino 氏の作成した「Kyopon USB Driver」（旧名「AH-K3001V USB Driver」） のバージョン1.2以降をインストールする必要があります。「Kyopon USB Driver」をインストールすると、「京ぽんアドレスユーティリティ」をはじめとした各種ユーティリティが使えるようになるだけでなく、USB 接続した京ぽんをモデムとしてデータ通信が行えるようになります。

なお、「Kyopon USB Driver」は raktajino 氏が作成されました。「京ぽんアドレスユーティリティ」に関する質問を raktajino 氏にしないでください。また、「京ぽんアドレスユーティリティ」や「Kyopon USB Driver」は京セラ株式会社や株式会社ウィルコムが開発を行ったものではありません。これらのソフトウェアについて、両社に問い合わせることはしないでください。

## 「Kyopon USB Driver」をインストールするには：

1. One Small Step - Mac OS X Programmingのページを開き、ラインセンスに同意してから「AIR-EDGE PHONE Kyopon USB Driver」のインストーラをダウンロードします。
2. 「AIR-EDGE PHONE Kyopon USB Driver」をインストールします。
3. Mac OS X を再起動します。
4. ダウンロードのページの指示に従って、モデムの設定をします。

ヒント：送受信がうまくいかないこときは、インストールから設定までの手順を raktajino 氏の One Small Step - Mac OS X Programming のページで確認してください。それでも認識されない場合、ドライバのインストール後に、京ぽん本体の電源を入れ直したり、USB ケーブルを接続し直してみてください。

## 関連項目

「京ぽんアドレスユーティリティ」の動作環境

「京ぽんアドレスユーティリティ」をインストール／アンインストールする