data_motLong = 100;
data_motStep[0] = 0;
data_motPosY[0] = -11;
data_motStep[1] = 100;
data_motPosY[1] = -11;
with(Process[0]){
}
with(Process[1]){
data_motPartPosDir[0] = 90;
data_motPartPosDis[0] = 39.50;
data_motPartPosDir[1] = 90;
data_motPartPosDis[1] = 39.50;
}
with(Process[2]){
data_motPartPosDir[0] = 90;
data_motPartPosDis[0] = 45;
data_motPartPosDir[1] = 90;
data_motPartPosDis[1] = 45;
}
