  (EQL (シリアル・ライン・ロード・バランシング) のサポート)
  ある他のコンピュータとふたつのシリアル接続(これには普通ふ
  たつのモデムとふたつの電話回線が必要です)していて、その上
  で SLIP (電話回線でインターネット・トラフィックを送信する
  ためのプロトコル) または (SLIP より良い) PPP を使っている
  なら、このドライバを用いて 2 倍の速度で接続しているように
  振舞わせることができます。当然これは片方の端末でも EQL
  Linux ドライバか Livingston Portmaster 2e でサポートされて
  いなければなりません。これを必要とするなら Y と答え 
  Documentation/networking/eql.txt をお読みください。

  このドライバはモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としても利用できます。
  モジュール名は eql.o です。モジュールとしてコンパイルした
  いなら、ここで M と答えDocumentation/modules.txt をお読み
  ください。よくわからなければ、N と答えてください。

  <山縣>


