  (ポケット/ポータブル・ネットワーク・アダプタのサポート)
  ラップトップでよく使われている，パラレルポートに接続するタイプの
  小さな(イーサネット)ネットワークデバイス用のドライバです．この種
  のデバイスを持っていれば Y と答えて 
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO から anonymous ftp で入手
  できる Ethernet-HOWTO を読んでください．PCMCIA スロット(PCMCIA 
  は新しいラップトップが採用している クレジットカード大の各種拡張
  カードの標準規格です)に挿すタイプのネットワークカードの場合は，
  ここで N と答えて hyper.stanford.edu:/pub/pcmcia をご覧ください．
  この質問に Y と答えてもカーネルにドライバが組みこまれるわけでは
  ありません．N と答えると，この種のネットワークデバイスに関する質
  問をスキップするだけです．Y と答えれば，この後に実際のカードに関
  する質問が続きます．2 つ以上のネットワークデバイスを Linux から
  使おうという場合，sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO/mini か
  ら入手できる Multiple-Ethernet-mini-HOWTO も読んでください．パラ
  レルポートに接続するタイプのアダプタとパラレルポートに接続するプ
  リンタを同時に使う場合，(可能ならば)両方のドライバともモジュール
  としてコンパイルしておく方がいいでしょう．

