  (RAID-0 (ストライピング) モード)
  この機能をを有効にすると，マルチデバイスドライバはいわゆる raid0 
  モードを使うことができるようになります．raid0 モードとは，ハードディ
  スク上の複数のパーティションを一つの論理的なデバイスにまとめて，デー
  タの各部分を異なるパーティションに保存するものです．もしパーティショ
  ンがそれぞれ別個のディスク上にあるならば，これによりスループットが
  向上します．もしモジュール(動作中のカーネルにいつでも組み込んだり
  取り外したりできるコード)としてコンパイルしたいならば，ここで M と
  答え，Documentation/modules.txt を読んでください．わからなければ Y 
  と答えて下さい．

