  (NFS ファイルシステムのサポート)
  あなたのコンピュータが(たいていは LAN 上の)何か他の Unix コンピュー
  タに(SLIP, PLIP, PPP あるいはイーサネットで)接続されていて，その 
  Unix コンピュータ(それが NFS サーバとなります)上にあるファイルを，
  NFS(ネットワークファイル共有)プロトコルを用いて，マウントしたい
  場合は，Y と答えてください．「ファイルをマウントする」というのは，
  クライアント[この場合あなたのコンピュータのことです]がマウントし
  たファイルを，あたかもそれがクライアントコンピュータのハードディ
  スクであるかのように，通常の UNIX のコマンドを使ってアクセスでき
  るということを意味します．この機能を動作させるためには，サーバは 
  nfsd と mountd というプログラムを走らせなければなりません(しかし
  サーバには NFS ファイルシステムのサポートは不要です)．NFS につい
  ては，anonymous ftp で sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/LDP ディ
  レクトリから入手可能な Network Administrator's Guide とNFS の 
  man page("man nfs"してください．)の中で説明されています．さらに
  また， NFS の基本的なことを既にご存知だと仮定した NFS-FAQ が 
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/faqsにあります．ここで Y と答え
  た場合は，「TCP/IP ネットワーク機能」にも Y と答えていなければな
  りません．このオプションはカーネルをおよそ 27kB 大きなものにしま
  す．このファイルシステムはモジュール(動作中のカーネルに必要に応
  じて組みこんだり取り外したりできるコード)として利用することもで
  きます． NFS ファイルシステム機能をモジュールとしてコンパイルし
  たい場合は，ここで M と答え，また Documentation/modules.txt を見
  てください．自分のルートファイルシステムも NFS によってマウント
  するディスクレスマシンを設定したい場合は，このドライバをモジュー
  ルとしてコンパイルすることはできません．この項が一体何のことかわ
  からない場合は N と答えてください．

