  (デバイスあたりのタグ・キューイングのデフォルトの数)

  デバイスでタグ・キューイング(Tagged Command Queueing; TCQ)
  が有効になっている場合、ひとつの SCSI デバイスに対して
  一度に幾つの命令を割り当てるか、その数を指定します。

  ひとつのデバイスあたり 8 から 24 の範囲が妥当な数値ですが、
  この数値から上下させることができるかどうかはハードウェア
  に依存します。ある種のデバイスではあまりに大きい数を指定
  すると、ドライバは起動後 10 分間経過した時点で、自動的に
  一般的な値に戻します。デバイスの幾つかが最終的に許容範囲値
  を減じられたとしても、性能の低下は発生しませんが、すべて
  のデバイスで許容範囲値がより妥当な数値に減じられた場合には
  単にメモリの無駄使いとなります。
  
  仕様より多くの数のコマンドが与えられた場合にロックアップ
  してしまうという、とてもひどいドライブが知られています。
  これについては Quantum Fireball がもっとも一般的です。
  Quantum Fireball については、ドライブあたり一度に 8 つ
  以上のコマンドを与えないようにすることをお勧めします。

  初期値: 8

  <福島>


