  (ノーマルIOの使用)
  ここで Y と答えると、ドライバはメモリマップド IO ではなく、
  ノーマルIO を使用します。メモリマップド IO はノーマル IO 
  に比べて遅延が小さく、また、ほとんどのインテルベースのマシ
  ンで動きます。Linux/Alphaでは、現状、ノーマル IO だけがサ
  ポートされており、これらのシステムではこのオプションは機能
  しません。

  したがって、通常の回答は N です。SCSI に関して何か問題に遭
  遇したときだけ Y にしてみてください。

  <川藤>


