=========================================================
これは、
linux-3.4.1/Documentation/filesystems/ext4.txt の和訳
です。
翻訳団体： JF プロジェクト < http://www.linux.or.jp/JF/ >
更新日 ： 2012/06/10
翻訳者 ： Seiji Kaneko < skaneko at mbn dot or dot jp >
査読者 : Hiroshi Suzuki <setter at reset dot jp>
=========================================================

#Ext4 Filesystem
#===============
Ext4 ファイルシステム
====================

#Ext4 is an an advanced level of the ext3 filesystem which incorporates
#scalability and reliability enhancements for supporting large filesystems
#(64 bit) in keeping with increasing disk capacities and state-of-the-art
#feature requirements.
ext4 ファイルシステムは、ext3 ファイルシステムの次世代の水準として、ディス
ク容量の増加に伴う巨大なファイルシステム (64bit) を扱うのに必要な拡張性と
信頼性を向上し、最新の機能要求に応えたものです。

#Mailing list:	linux-ext4@vger.kernel.org
メーリングリスト:  linux-ext4@vger.kernel.org
#Web site:	http://ext4.wiki.kernel.org
ウェブサイト:	http://ext4.wiki.kernel.org


#1. Quick usage instructions:
#===========================
1. 簡単な利用方法
=================

#Note: More extensive information for getting started with ext4 can be
#      found at the ext4 wiki site at the URL:
#      http://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Howto
注記:	ext4 利用をはじめるに当たってのさらに詳細な説明は、下記 URL の ext4
	Wiki サイトにあります。
      http://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Howto

#  - Compile and install the latest version of e2fsprogs (as of this
#    writing version 1.41.3) from:
  - 最新の e2fsprogs (本文書執筆時点ではバージョン 1.41.3) を以下から入手
    し、コンパイル・インストールしてください。

    http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=2406
	
#	or
	または

    ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/people/tytso/e2fsprogs/

#	or grab the latest git repository from:
	または以下から最新の git リポジトリを入手してください。

    git://git.kernel.org/pub/scm/fs/ext2/e2fsprogs.git

#  - Note that it is highly important to install the mke2fs.conf file
#    that comes with the e2fsprogs 1.41.x sources in /etc/mke2fs.conf. If
#    you have edited the /etc/mke2fs.conf file installed on your system,
#    you will need to merge your changes with the version from e2fsprogs
#    1.41.x.
   - e2fsprogs 1.41.x ソース付属の mke2fs.conf ファイルを /etc/mke2fs.conf
     にインストールすることがとても重要です。システムにインストールしてある
     /etc/mke2fs.conf ファイルをすでに編集している場合は、e2fsprogs 1.41.x
     の版のものに既存の修正をマージする必要があります。

#  - Create a new filesystem using the ext4 filesystem type:
   - ext4 ファイルシステムタイプを用いて新規ファイルシステムを作成します。

    	# mke2fs -t ext4 /dev/hda1

#    Or to configure an existing ext3 filesystem to support extents:
     または、既存の ext3 ファイルシステムを、エクステントをサポートするよ
     う設定します。

	# tune2fs -O extents /dev/hda1

#    If the filesystem was created with 128 byte inodes, it can be
#    converted to use 256 byte for greater efficiency via:
    ファイルシステムが 128 バイト inode で作成されている場合は、効率のため
    256 バイト (またはそれ以上) を使用するよう以下のように変換できます。

        # tune2fs -I 256 /dev/hda1

#    (Note: we currently do not have tools to convert an ext4
#    filesystem back to ext3; so please do not do try this on production
#    filesystems.)
     (注意: 現在のところ ext4 ファイルシステムを ext3 に戻すツールは提供
     していません。このため、業務利用しているファイルシステムで試さないでく
     ださい)

#  - Mounting:
   - マウントする:

	# mount -t ext4 /dev/hda1 /wherever

#  - When comparing performance with other filesystems, it's always
#    important to try multiple workloads; very often a subtle change in a
#    workload parameter can completely change the ranking of which
#    filesystems do well compared to others.  When comparing versus ext3,
#    note that ext4 enables write barriers by default, while ext3 does
#    not enable write barriers by default.  So it is useful to use
#    explicitly specify whether barriers are enabled or not when via the
#    '-o barriers=[0|1]' mount option for both ext3 and ext4 filesystems
#    for a fair comparison.  When tuning ext3 for best benchmark numbers,
#    it is often worthwhile to try changing the data journaling mode; '-o
#    data=writeback' can be faster for some workloads.  (Note however that
#    running mounted with data=writeback can potentially leave stale data
#    exposed in recently written files in case of an unclean shutdown,
#    which could be a security exposure in some situations.)  Configuring
#    the filesystem with a large journal can also be helpful for
#    metadata-intensive workloads.
  - 他のファイルシステムとの性能比較の際は、複数の負荷環境で試すことが常に
    重要です。ワークロードパラメータのわずかな変更が、ファイルシステムの他
    ファイルシステムとの比較評価づけをまったく変えてしまうことが頻繁に起こ
    ります。特に ext3 との比較の場合は、ext4 がライトバリアを標準で有効
    化しており、ext3 は標準ではライトバリアを有効にしてはいないことに留意
    してください。従って、公平な比較のためにはライトバリアの有効・無効を明
    示的に、ext3 と ext4 ファイルシステムとも '-o barriers=[0|1]' を使って
    指定するのが役に立つでしょう。ext4 を最高のベンチマーク結果となるよう
    にチューニングする場合、データジャーナリングモードの変更を試すことには
    価値があります。例えば、一部のベンチマークでは
    '-o data=writeback' は他より高速となるでしょう (注意として、
    data=writeback モードでマウント運用している場合、クリーンでないシャッ
    トダウンで直前に書いたデータがゴミとして残る可能性があるため、状況によ
    ってはセキュリティ面での情報漏洩の可能性があります)。ジャーナルを大き
    く取るよう設定することも、metadata を多用する負荷では性能の助けになり
    ます。
    <!-- ext3 と書かれているのはどう見ても誤記なので、訳文では修正 -->

#2. Features
#===========
2. 機能
=======

#2.1 Currently available
2.1 現在使える機能

#* ability to use filesystems > 16TB (e2fsprogs support not available yet)
#* extent format reduces metadata overhead (RAM, IO for access, transactions)
#* extent format more robust in face of on-disk corruption due to magics,
#* internal redundancy in tree
#* improved file allocation (multi-block alloc)
#* lift 32000 subdirectory limit imposed by i_links_count[1]
#* nsec timestamps for mtime, atime, ctime, create time
#* inode version field on disk (NFSv4, Lustre)
#* reduced e2fsck time via uninit_bg feature
#* journal checksumming for robustness, performance
#* persistent file preallocation (e.g for streaming media, databases)
#* ability to pack bitmaps and inode tables into larger virtual groups via the
#  flex_bg feature
#* large file support
#* Inode allocation using large virtual block groups via flex_bg
#* delayed allocation
#* large block (up to pagesize) support
#* efficient new ordered mode in JBD2 and ext4(avoid using buffer head to force
#  the ordering)
* 16TB 超のファイルシステムの利用 (e2fsprogs ではまだサポートされていません)
* メタデータオーバヘッド (RAM, アクセス I/O, トランザクション) を減らすエク
  ステントフォーマット
* magic によるディスク上のデータ破壊に対して、より頑強なエクステントフォー
  マット
* 木構造の内部冗長性
* ファイル割り当ての改善 (複数ブロックアロケーション)
* i_links_count[1] による、32000 のサブディレクトリ数制限の撤廃
* mtime, atime, ctime, create time(作成時刻) に nsec 単位のタイムスタンプ
* ディスク上での inode バージョンフィールド (NFSv4、Lustre)
* uninit_bg 機能による e2fsck 時間の削減
* 頑健さと性能を向上させるためのジャーナルチェックサム機能
* 持続ファイル事前割り当て (ストリーミングメディアやデータベース向け)
* ビットマップと inode テーブルを、flex_bg 機能を使って大きな仮想グループに
  詰め込む機能。
* 巨大ファイルサポート
* flex_bg 機能による、大きな仮想ブロックグループを用いて inode を割り当てる
  機能
* 遅延割り当て
* 巨大ブロック (ページサイズまで) のサポート
* JBD2 と ext4 での効率的な新 ordered モード (順序保証のためにバッファヘッ
  ドを用いるのを避ける)

#[1] Filesystems with a block size of 1k may see a limit imposed by the
#directory hash tree having a maximum depth of two.
[1] ブロックサイズ 1k のファイルシステムでは、ディレクトリハッシュツリーが
最大深さ 2 であることから来る制限に制約されます。

#2.2 Candidate features for future inclusion
2.2 将来追加候補に挙がっている機能

#* Online defrag (patches available but not well tested)
* オンラインデフラグ (パッチはありますが、十分にはテストされていません)
#* reduced mke2fs time via lazy itable initialization in conjunction with
#  the uninit_bg feature (capability to do this is available in e2fsprogs
#  but a kernel thread to do lazy zeroing of unused inode table blocks
#  after filesystem is first mounted is required for safety)
* itable 遅延初期化と uninit_bg 機能を組み合わせた mke2fs 時間の短縮 (これ
  を実現する機能は e2fsprogs には既に組み込まれていますが、ファイルシステム
  の最初のマウント後に未使用 inode テーブルブロックを遅延初期化するためのカ
  ーネルスレッドが、安全な操作のために必要です)。

#There are several others under discussion, whether they all make it in is
#partly a function of how much time everyone has to work on them. Features like
#metadata checksumming have been discussed and planned for a bit but no patches
#exist yet so I'm not sure they're in the near-term roadmap.
これ以外にも、幾つかの機能の組み込みに関して議論中です。議論の結果はその機
能でこれから必要な作業時間 (の見通し) に依存するでしょう。メタデータチェッ
クサムのような機能は議論されて多少の計画もありますが、現時点ではパッチがな
く、近い将来のロードマップに現われるかどうかは定かではありません。

#The big performance win will come with mballoc, delalloc and flex_bg
#grouping of bitmaps and inode tables.  Some test results available here:
ビットマップと inode テーブルにmballoc、delalloc と、flex_bg グルーピング
を導入したことによる大きな性能改善が実現見込みです。性能測定結果の一部は
以下で公開されています。

 - http://www.bullopensource.org/ext4/20080818-ffsb/ffsb-write-2.6.27-rc1.html
 - http://www.bullopensource.org/ext4/20080818-ffsb/ffsb-readwrite-2.6.27-rc1.html

#3. Options
#==========
3. マウントオプション
====================

#When mounting an ext4 filesystem, the following option are accepted:
#(*) == default
ext4 ファイルシステムマウント時、以下のオプションが使えます。
(*) == 既定値

#ro                   	Mount filesystem read only. Note that ext4 will
#                     	replay the journal (and thus write to the
#                     	partition) even when mounted "read only". The
#                     	mount options "ro,noload" can be used to prevent
#		     	writes to the filesystem.
ro			ファイルシステムをリードオンリーでマウントする。ext4
			はリードオンリーでマウントした場合にもジャーナルのリ
			プレイを行う (従ってパーティションに書き込みを行う)
			ことに注意してください。マウントオプション
			"ro,noload" をファイルシステムへの書き込みを阻止す
			るために使用することができます。

#journal_checksum	Enable checksumming of the journal transactions.
#			This will allow the recovery code in e2fsck and the
#			kernel to detect corruption in the kernel.  It is a
#			compatible change and will be ignored by older kernels.
journal_checksum	ジャーナルトランザクション時にチェックサムを有効にし
			ます。これにより e2fsck のリカバリコードを有効にし、
			カーネル内での破壊を検出できるようにします。これは互
			換性を持った変更で、従来のカーネルでは単に無視されま
			す。

#journal_async_commit	Commit block can be written to disk without waiting
#			for descriptor blocks. If enabled older kernels cannot
#			mount the device. This will enable 'journal_checksum'
#			internally.
journal_async_commit	ディスクリプタブロックの書き込みを待たずに、コミット
			したブロックのディスクへの書き込みを許します。有効に
			している場合、従来のカーネルではデバイスをマウントで
			きません。これにより、内部的に journal_checksum が
			有効にされます。

#journal_dev=devnum	When the external journal device's major/minor numbers
#			have changed, this option allows the user to specify
#			the new journal location.  The journal device is
#			identified through its new major/minor numbers encoded
#			in devnum.
journal_dev=devnum	外部ジャーナルデバイスの major/minor 番号が変化した
			場合、このオプションを使って新しいジャーナルの位置を
			指定します。ジャーナルデバイスは devnum 形式でエンコ
			ードされた major/minor 番号で指定されます。

#norecovery		Don't load the journal on mounting.  Note that
#noload                	if the filesystem was not unmounted cleanly,
#                     	skipping the journal replay will lead to the
#                     	filesystem containing inconsistencies that can
#                     	lead to any number of problems.
norecovery		マウント時にジャーナルをロードしません。もしファイ
noload			ルシステムがクリーンにアンマウントされていなかった
			場合には、ジャーナルリプレイを飛ばすことによりファ
			イルシステムに不整合が発生するでしょうし、その結果
			様々な問題が起きるでしょう。

#data=journal		All data are committed into the journal prior to being
#			written into the main file system.  Enabling
#			this mode will disable delayed allocation and
#			O_DIRECT support.
data=journal		全データは、メインのファイルシステムに書き込む前に、
			ジャーナルにコミットされます。このモードを有効化し
			た場合、遅延割り当てと O_DIRECT サポートは無効化さ
			れます。

#data=ordered	(*)	All data are forced directly out to the main file
#			system prior to its metadata being committed to the
#			journal.
data=ordered	(*)	全データは、そのメタデータがジャーナルにコミットされ
			る前に、メインファイルシステムに直接出力されます。

#data=writeback		Data ordering is not preserved, data may be written
#			into the main file system after its metadata has been
#			committed to the journal.
data=writeback		データの順序は保存されません。データは、そのメタデー
			タがジャーナルにコミットされたあとに、メインファイル
			システムに書き込まれるかもしれません。

#commit=nrsec	(*)	Ext4 can be told to sync all its data and metadata
#			every 'nrsec' seconds. The default value is 5 seconds.
#			This means that if you lose your power, you will lose
#			as much as the latest 5 seconds of work (your
#			filesystem will not be damaged though, thanks to the
#			journaling).  This default value (or any low value)
#			will hurt performance, but it's good for data-safety.
#			Setting it to 0 will have the same effect as leaving
#			it at the default (5 seconds).
#			Setting it to very large values will improve
#			performance.
commit=nrsec	(*)	Ext4 はデータとメタデータを、'nrsec' 秒毎に同期できま
			す。デフォルトは、5 秒です。これは、電源が切れてしまっ
			た時、最後の 5 秒間の作業内容が失われてしまうことを意
			味します (しかし、ファイルシステムは、ジャーナリングの
			おかげで破壊されないでしょう)。
			このデフォルト値 (または、より小さい値) は、性能に影響
			を与えますが、データの安全性は向上します。0 にした場
			合は、デフォルトの 5 秒にしたのと同じ効果となります。
			とても大きな値にするとパフォーマンスが向上します。

#barrier=<0|1(*)>	This enables/disables the use of write barriers in
#barrier(*)		the jbd code.  barrier=0 disables, barrier=1 enables.
#nobarrier		This also requires an IO stack which can support
#			barriers, and if jbd gets an error on a barrier
#			write, it will disable again with a warning.
#			Write barriers enforce proper on-disk ordering
#			of journal commits, making volatile disk write caches
#			safe to use, at some performance penalty.  If
#			your disks are battery-backed in one way or another,
#			disabling barriers may safely improve performance.
#			The mount options "barrier" and "nobarrier" can
#			also be used to enable or disable barriers, for
#			consistency with other ext4 mount options.
barrier=<0|1(*)>	jbd コードでのライトバリアの利用を有効/無効にします。
barrier(*)		barrier=0 は無効化し、barrier=1 は有効にします。こ
nobarrier		のライトバリアの有効化のためにはバリアを有効化した
			IO スタックが必要で、さらに jbd がバリアライト時に
			エラーを受けたならば警告とともに無効にもどります。ラ
			イトバリアは多少の性能の犠牲により、適切なディスク上
			のジャーナルコミットの順序を実現し、揮発性のディスク
			ライトキャッシュを安全に使用できるようにします。
			もし使用しているディスクコントローラが電池でバック
			アップされているなどの場合には、バリアを無効化する
			ことにより安全に性能を向上できます。
			マウントオプション "barrier" と "nobarrier" をバリ
			アの有効無効を指定するために用いることができます。こ
			のオプションは、他の ext4 マウントオプションとの一貫
			性維持のため提供されています。

#inode_readahead_blks=n	This tuning parameter controls the maximum
#			number of inode table blocks that ext4's inode
#			table readahead algorithm will pre-read into
#			the buffer cache.  The default value is 32 blocks.
inode_readahead_blks=n	このチューニングパラメータは、ext4 inode テーブル先読
			みアルゴリズムがバッファキャッシュに先読みする、inode
			テーブルブロックの数の最大値を制御します。既定値は 32
			ブロックです。

#nouser_xattr		Disables Extended User Attributes. If you have extended
#			attribute support enabled in the kernel configuration
#			(CONFIG_EXT4_FS_XATTR), extended attribute support
#			is enabled by default on mount. See the attr(5) manual
#			page and http://acl.bestbits.at/ for more information
#			about extended attributes.
nouser_xattr		POSIX 拡張属性 を無効にします。
			もし、拡張属性サポートがカーネル設定
			(CONFIG_EXT4_FS_XATTR) で有効になっている場合、ACL
			はマウント時にデフォルトで有効になります。
			POSIX 拡張属性の詳細を学ぶには、attr(5) のマニュア
			ルページと http://acl.bestbits.at を見てください。

#noacl			This option disables POSIX Access Control List
#			support. If ACL support is enabled in the kernel
#			configuration (CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL), ACL is
#			enabled by default on mount. See the acl(5) manual
#			page and http://acl.bestbits.at/ for more information
#			about acl.
noacl			POSIX アクセス制御リスト(POSIX ACL) サポートを無効
			にします。もし、ACL サポートがカーネル設定
			(CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL) で有効になっている場合、
			ACL はマウント時にデフォルトで有効になります。
			acl についての詳細は acl(5) のマニュアルページや、
			ウェブサイト http://acl.bestbits.at/ を参照ください。

#bsddf		(*)	Make 'df' act like BSD.
#minixdf			Make 'df' act like Minix.
bsddf		(*)	'df' の動作を BSD と同様にします。
minixdf			'df' の動作を Minix と同様にします。

#debug			Extra debugging information is sent to syslog.
debug			追加デバッグ情報を syslog に送ります。

#abort			Simulate the effects of calling ext4_abort() for
#			debugging purposes.  This is normally used while
#			remounting a filesystem which is already mounted.
abort			デバッグのため ext4_abort() 呼び出しの効果をシミ
			ュレートします。これは通常は、既にマウントされてい
			るファイルシステムを再マウントしようとするばあいに
			利用 (発生) されます。

#errors=remount-ro	Remount the filesystem read-only on an error.
#errors=continue		Keep going on a filesystem error.
#errors=panic		Panic and halt the machine if an error occurs.
#                        (These mount options override the errors behavior
#                        specified in the superblock, which can be configured
#                        using tune2fs)
errors=remount-ro(*)	エラー時、読み込み専用でファイルシステムを再マウント
			します。
errors=continue		ファイルシステムエラーが発生しても継続します。
errors=panic		エラーが発生したら、PANIC して、マシンを停止します
			(これらのオプションは、tune2fs で設定時に指定した、
			superblock で指定したエラー時の挙動指定を上書きします)。

#data_err=ignore(*)	Just print an error message if an error occurs
#			in a file data buffer in ordered mode.
#data_err=abort		Abort the journal if an error occurs in a file
#			data buffer in ordered mode.
data_err=ignore(*)	オーダードモードでファイルデータバッファでエラーが発生し
			た場合、単にエラーメッセージを出力するだけです。
data_err=abort		オーダードモードでファイルデータバッファでエラーが発生し
			た場合、ジャーナルを異常終了します。

#grpid			Give objects the same group ID as their creator.
#bsdgroups
grpid			オブジェクトの作成時に、作成先ディレクトリと同じグ
bsdgroups		ループ ID を与えます。

#nogrpid	(*)	New objects have the group ID of their creator.
#sysvgroups
nogrpid		(*)	オブジェクトの作成時に、作成先ディレクトリに setgid ビ
sysvgroups		ットがセットされていない場合、作成プロセスと同じグループ
			ID を与えます。作成先ディレクトリに setgid ビットがセッ
			トされていた場合には、作成先ディレクトリのグループ
			ID が引き継がれ、更に作成されたのがディレクトリであ
			った場合には setgid ビットも引き継がれます。

#resgid=n		The group ID which may use the reserved blocks.
resgid=n		予約ブロックを使用してよいグループ ID です。

#resuid=n		The user ID which may use the reserved blocks.
resuid=n		予約ブロックを使用してよいユーザ ID です。

#sb=n			Use alternate superblock at this location.
sb=n			この位置の代替スーパーブロックを使います。

#quota			These options are ignored by the filesystem. They
#noquota			are used only by quota tools to recognize volumes
#grpquota		where quota should be turned on. See documentation
#usrquota		in the quota-tools package for more details
#			(http://sourceforge.net/projects/linuxquota).
quota			このファイルシステムでは、これらのオプションは無視され
noquota			ます。これらフラグは Quota を有効にすべき場合に、Quota
grpquota		ツールでボリュームを認識するためにのみ利用されます。
usrquota		詳しくは quota-tools パッケージ同梱の文書を参照ください。
			(http://sourceforge.net/projects/linuxquota).

#jqfmt=<quota type>	These options tell filesystem details about quota
#usrjquota=<file>	so that quota information can be properly updated
#grpjquota=<file>	during journal replay. They replace the above
#			quota options. See documentation in the quota-tools
#			package for more details
#			(http://sourceforge.net/projects/linuxquota).
jqfmt=<quota type>	これらのオプションはジャーナルリプレイ時に Quota 情報
usrjquota=<file>	が正しく更新されるよう、ファイルシステムに Quota の詳
grpjquota=<file>	細を指定するためのものです。これらは上記の quota オプ
			ションを置き換えます。
			詳しくは quota-tools パッケージ同梱の文書を参照ください。
			(http://sourceforge.net/projects/linuxquota).

#stripe=n		Number of filesystem blocks that mballoc will try
#			to use for allocation size and alignment. For RAID5/6
#			systems this should be the number of data
#			disks *  RAID chunk size in file system blocks.
stripe=n		mballoc がアロケーション単位とアラインに使用しようと
			するファイルシステムブロック数です。RAID5/6 では、こ
			の値はデータディスク数と、ファイルシステムブロックの
			RAID チャンクサイズとの積にすべきです。
			
#delalloc	(*)	Defer block allocation until just before ext4
#			writes out the block(s) in question.  This
#			allows ext4 to better allocation decisions
#			more efficiently.
#nodelalloc		Disable delayed allocation.  Blocks are allocated
#			when the data is copied from userspace to the
#			page cache, either via the write(2) system call
#			or when an mmap'ed page which was previously
#			unallocated is written for the first time.
delalloc	(*)	ext4 が対象ブロックを書き込む直前までブロック割り当
			てを遅延させます。これにより、ext4 の割り当て判断が
			改善かつ効率化されます。
nodelalloc		遅延割り当てを無効にします。write(2) システムコール、
			または未割り当てだった mmap されているページが最初に
			書き込まれることによって、データがユーザからページ
			キャッシュに書き込まれた時点でブロック割り当てが行な
			われます。

#max_batch_time=usec	Maximum amount of time ext4 should wait for
#			additional filesystem operations to be batch
#			together with a synchronous write operation.
#			Since a synchronous write operation is going to
#			force a commit and then a wait for the I/O
#			complete, it doesn't cost much, and can be a
#			huge throughput win, we wait for a small amount
#			of time to see if any other transactions can
#			piggyback on the synchronous write.   The
#			algorithm used is designed to automatically tune
#			for the speed of the disk, by measuring the
#			amount of time (on average) that it takes to
#			finish committing a transaction.  Call this time
#			the "commit time".  If the time that the
#			transaction has been running is less than the
#			commit time, ext4 will try sleeping for the
#			commit time to see if other operations will join
#			the transaction.   The commit time is capped by
#			the max_batch_time, which defaults to 15000us
#			(15ms).   This optimization can be turned off
#			entirely by setting max_batch_time to 0.
max_batch_time=usec	ext4 の同期書き込み操作時に、別のファイル操作を合わせて
			バッチするために待つ時間の最大値を指定します。同期書き
			込み処理は強制的なコミットを行い、その後 I/O 処理の完了
			を待つため、同期書き込みと一緒にできる他のトランザクシ
			ョンの有無を短時間待つことは、コストが小さくスループッ
			ト面で大きな改善になります。ここで使われているアルゴリ
			ズムは、ディスクのトランザクションのコミット完了に要す
			る時間 (平均時間) を測定することにより、ディスク速度に
			最適化するよう設計されたものです。ここで上記の「コミッ
			ト完了に要する時間」を ”Commit time" と呼ぶことにしま
			す。もし、トランザクションを実行している時間が Commit
			time より小さいならば、ext4 は Commit time だけスリー
			プして他の処理がトランザクションに合流できるかどうかを
			調べます。この Commit time は max_batch_time により
			上限が指定されます。max_batch_time の標準値は
			15000us (15ms) です。max_batch_time を 0 と指定する
			ことで、この最適化を完全に無効化できます。

#min_batch_time=usec	This parameter sets the commit time (as
#			described above) to be at least min_batch_time.
#			It defaults to zero microseconds.  Increasing
#			this parameter may improve the throughput of
#			multi-threaded, synchronous workloads on very
#			fast disks, at the cost of increasing latency.
min_batch_time=usec	このパラメータは commit time (上記参照) が、少なくとも
			min_batch_time 以上であることを指定します。標準値は 0
			ms です。このパラメータを増やした場合、マルチスレッドで
			同期を使う処理負荷を高速なディスクで実行している場合、レ
			イテンシィの増加のコストを代償にスループットが改善します。

#journal_ioprio=prio	The I/O priority (from 0 to 7, where 0 is the
#			highest priority) which should be used for I/O
#			operations submitted by kjournald2 during a
#			commit operation.  This defaults to 3, which is
#			a slightly higher priority than the default I/O
#			priority.
journal_ioprio=prio	kjournald2 が、コミット処理中に発行する I/O 処理で用い
			る I/O プライオリティ (0 から 7 で、0 が最高のプライオ
			リティです) を指定します。標準値は 3 で、これは通常の
			I/O プライオリティより少し高くなっています。

#auto_da_alloc(*)	Many broken applications don't use fsync() when
#noauto_da_alloc		replacing existing files via patterns such as
#			fd = open("foo.new")/write(fd,..)/close(fd)/
#			rename("foo.new", "foo"), or worse yet,
#			fd = open("foo", O_TRUNC)/write(fd,..)/close(fd).
#			If auto_da_alloc is enabled, ext4 will detect
#			the replace-via-rename and replace-via-truncate
#			patterns and force that any delayed allocation
#			blocks are allocated such that at the next
#			journal commit, in the default data=ordered
#			mode, the data blocks of the new file are forced
#			to disk before the rename() operation is
#			committed.  This provides roughly the same level
#			of guarantees as ext3, and avoids the
#			"zero-length" problem that can happen when a
#			system crashes before the delayed allocation
#			blocks are forced to disk.
auto_da_alloc(*)	多くの壊れたアプリケーションは、fd = open("foo.new")/
noauto_da_alloc		write(fd,..)/close(fd)/rename("foo.new", "foo") な
			どのパターン、あるいはそれより邪悪な
			fd = open("foo", O_TRUNC)/write(fd,..)/close(fd)
			パターンで、fsync() を使わないで既存のファイルを入れ
			替えます。auto_da_alloc が有効な場合、ext4 はこのリ
			ネームによるファイルの入れ替えと truncate によるファ
			イルの入れ替えのパターンを検知し、標準のデータオーダー
			ドモードの場合に、リネーム処理がコミットされる前に新規
			ファイルのデータブロックがディスクに書き込まれるよう、
			遅延割り当てされたブロックを次のジャーナルコミット時に
			強制的に割り当てます。この処理でほぼ ext3 と同程度の保
			証ができ、遅延割り当てされたブロックがディスクに書かれ
			る前にシステムがクラッシュした場合の「長さ 0 になる」
			問題を (同程度に) 回避できます。

#noinit_itable		Do not initialize any uninitialized inode table
#			blocks in the background.  This feature may be
#			used by installation CD's so that the install
#			process can complete as quickly as possible; the
#			inode table initialization process would then be
#			deferred until the next time the  file system
#			is unmounted.
noinit_itable		初期化されていない inode テーブルをバックグラウンド
			で初期化しません。この機能は、インストール CD 等で
			可能な限り速くインストールを終了できるようにする際
			に用いることができます。inode テーブルの初期化処理は
			次にファイルシステムが unmount されるまで延期されます。

#init_itable=n		The lazy itable init code will wait n times the
#			number of milliseconds it took to zero out the
#			previous block group's inode table.  This
#			minimizes the impact on the system performance
#			while file system's inode table is being initialized.
init_itable=n		itable の遅延初期化コードは、前の inode テーブルブロ
			ックの 0 クリア後、n ミリ秒待って次の初期化を実行しま
			す。これはファイルシステムの inode テーブルの初期化処
			理がシステムの性能に与える影響を最小限に抑えます。

#discard		Controls whether ext4 should issue discard/TRIM
#nodiscard(*)		commands to the underlying block device when
#			blocks are freed.  This is useful for SSD devices
#			and sparse/thinly-provisioned LUNs, but it is off
#			by default until sufficient testing has been done.
discard			ext4 が discard/TRIM コマンドを発行するか否かを制御
nodiscard(*)		します。このコマンドはブロック開放時に下位のデバイス
			に対して発行されます。これは SSD デバイスや、スパー
			スまたはシンプロビジョニングを用いた LUN で役に立ち
			ますが、現在十分なテストがなされていないので、標準値
			は off になっています。

#nouid32			Disables 32-bit UIDs and GIDs.  This is for
#			interoperability  with  older kernels which only
#			store and expect 16-bit values.
nouid32			32-bit UID と GID を使わないようにします。これは、
			16 bit 値のみを書き込み、利用する古いカーネルとの互
			換性のためのものです。

#block_validity		This options allows to enables/disables the in-kernel
#noblock_validity	facility for tracking filesystem metadata blocks
#			within internal data structures. This allows multi-
#			block allocator and other routines to quickly locate
#			extents which might overlap with filesystem metadata
#			blocks. This option is intended for debugging
#			purposes and since it negatively affects the
#			performance, it is off by default.
block_validity		このオプションは、カーネル内の内部データ構造に組み
noblock_validity	込まれたメタデータブロックの追跡機能を、有効/無効に
			するものです。この追跡機能は、複数ブロックのアロケ
			ータなどの処理でファイルシステムメタデータブロック
			と重なる可能性のある領域にあるエクステントを素早く
			見つけるためのものです。
			このオプションはデバッグ用の目的のもので、性能に負
			の影響を与えます。標準ではオフになっています。

#dioread_lock		Controls whether or not ext4 should use the DIO read
#dioread_nolock		locking. If the dioread_nolock option is specified
#			ext4 will allocate uninitialized extent before buffer
#			write and convert the extent to initialized after IO
#			completes. This approach allows ext4 code to avoid
#			using inode mutex, which improves scalability on high
#			speed storages. However this does not work with
#			data journaling and dioread_nolock option will be
#			ignored with kernel warning. Note that dioread_nolock
#			code path is only used for extent-based files.
#			Because of the restrictions this options comprises
#			it is off by default (e.g. dioread_lock).
dioread_lock		ext4 が DIO リードロックを使うかどうかを制御します。
dioread_nolock		もし dioread_nolock オプションが指定されている場合
			は、ext4 はバッファライト前に未初期化状態のエクステ
			ントを割り当て、IO 終了後にエクステントを初期化状態
			に変更します。この手順により、ext4 で inode mutex
			を使わないで済むようになるため、高速なストレージを
			使った場合のシステムの拡張性が向上します。ただし、
			この機能はデータジャーナリングと共には使えず、デー
			タジャーナリングが有効な場合には dioread_nolock オ
			プションはカーネル警告メッセージを出して無視される
			ことになります。この dioread_nolock コード処理はエ
			クステントベースのファイルでのみ用いられることに留
			意ください。このオプションに伴う制約のため、標準で
			はオフ (つまり dioread_lock モード) になっています。
#i_version		Enable 64-bit inode version support. This option is
#			off by default.
i_version		64-bit inode バージョンのサポートを有効にします。
			このオプションは、標準ではオフになっています。

#Data Mode
#=========
データモード
===========
#There are 3 different data modes:
3 つの異なるデータモードを提供しています。

#* writeback mode
#In data=writeback mode, ext4 does not journal data at all.  This mode provides
#a similar level of journaling as that of XFS, JFS, and ReiserFS in its default
#mode - metadata journaling.  A crash+recovery can cause incorrect data to
#appear in files which were written shortly before the crash.  This mode will
#typically provide the best ext4 performance.
* ライトバックモード (writeback mode)
data=writeback モードのとき、ext4 はデータを全くジャーナルしません。
これは、XFS, JFS, ReiserFS のデフォルトモード (メタデータジャーナリング) と
同レベルのジャーナリングを提供します。
クラッシュ + リカバリ で、クラッシュ直前に書き込まれたファイル内に不正デー
タが現れるかもしれません。通常このモードにより最高の ext4 パフォーマンスが
得られます。

#* ordered mode
#In data=ordered mode, ext4 only officially journals metadata, but it logically
#groups metadata information related to data changes with the data blocks into a
#single unit called a transaction.  When it's time to write the new metadata
#out to disk, the associated data blocks are written first.  In general,
#this mode performs slightly slower than writeback but significantly faster
#than journal mode.
* オーダードモード (ordered mode)
data=ordered モードのとき、ext4 は公式にはメタデータのみをジャーナルします
が、この際にメタデータとデータブロックはトランザクションと呼ばれる 1 つの単
位に、論理的にまとめられています。ディスクに新しいメタデータを書き込む時が
きたら、関連データブロックが先に書き込まれます。一般的に、このモードは、ラ
イトバックより多少遅い動作となりますが、ジャーナルモードよりはかなり速くな
ります。

#* journal mode
#data=journal mode provides full data and metadata journaling.  All new data is
#written to the journal first, and then to its final location.
#In the event of a crash, the journal can be replayed, bringing both data and
#metadata into a consistent state.  This mode is the slowest except when data
#needs to be read from and written to disk at the same time where it
#outperforms all others modes.  Enabling this mode will disable delayed
#allocation and O_DIRECT support.
* ジャーナルモード (journal mode)
data=journal モードは、データとメタデータの完全なジャーナリングを備えます。
すべての新しいデータは、先にジャーナルに書き込まれ、その後に所定の位置へ書
きこまれます。クラッシュの際、ジャーナルはリプレイされ、データとメタデータ
の両方は矛盾の無い状態に回復されます。このモードは通常はもっとも遅いもので
すが、ディスクへのデータの読みだしと書き込みを同時に行う必要がある時は、他
のモードより高性能です。このモードを有効にした場合、遅延アロケーションと
O_DIRECT サポートは無効になります。


#/proc entries
#=============
/proc エントリ
==============

#Information about mounted ext4 file systems can be found in
#/proc/fs/ext4.  Each mounted filesystem will have a directory in
#/proc/fs/ext4 based on its device name (i.e., /proc/fs/ext4/hdc or
#/proc/fs/ext4/dm-0).   The files in each per-device directory are shown
#in table below.
マウントされている ext4 ファイルシステムの情報は /proc/fs/ext4 から取得で
きます。マウントされているファイルシステムの各々に対応した、デバイス名を元
にした名称のディレクトリが /proc/fs/ext4 以下に作成されます (例えば
/proc/fs/ext4/hdc や /proc/fs/ext4/dm-0)。各デバイスごとのディレクトリ内の
ファイルは以下のテーブルのとおりです。

#Files in /proc/fs/ext4/<devname>
/proc/fs/ext4/<devname> のファイル
..............................................................................
# File            Content
# mb_groups       details of multiblock allocator buddy cache of free blocks
 ファイル	  内容
 mb_groups	  フリーブロックの buddy キャッシュのマルチブロックアロケ
 		  ータの詳細情報
..............................................................................

#/sys entries
#============
/sys エントリ
=============

#Information about mounted ext4 file systems can be found in
#/sys/fs/ext4.  Each mounted filesystem will have a directory in
#/sys/fs/ext4 based on its device name (i.e., /sys/fs/ext4/hdc or
#/sys/fs/ext4/dm-0).   The files in each per-device directory are shown
#in table below.
マウントされた ext4 ファイルシステムの情報は /sys/fs/ext4 から取得できます。
マウントされているファイルシステムの各々に対応して、デバイス名を元にした名
称のディレクトリが /sys/fs/ext4 以下に作成されます (例えば
/sys/fs/ext4/hdc や /sys/fs/ext4/dm-0)。各デバイスごとのディレクトリ内の
ファイルは以下のテーブルのとおりです。


#Files in /sys/fs/ext4/<devname>
#(see also Documentation/ABI/testing/sysfs-fs-ext4)
/sys/fs/ext4/<devname> のファイル
 (Documentation/ABI/testing/sysfs-fs-ext4 も見てください)
..............................................................................
# File                         Content
 ファイル		      内容

# delayed_allocation_blocks    This file is read-only and shows the number of
#                              blocks that are dirty in the page cache, but
#                              which do not have their location in the
#                              filesystem allocated yet.
 delayed_allocation_blocks    このファイルはリードオンリーで、ページキャッ
 			      シュ内のダーティで、かつファイルシステム内に
 			      まだ領域が割り当てられていないページの数を示
 			      します。

# inode_goal                   Tuning parameter which (if non-zero) controls
#                              the goal inode used by the inode allocator in
#                              preference to all other allocation heuristics.
#                              This is intended for debugging use only, and
#                              should be 0 on production systems.
 inode_goal		      チューニングパラメータであり、inode アロケー
 			      タで用いる goal inode の挙動を他のアロケーシ
 			      ョン戦略に優先して (0 以外の場合に) 制御する
 			      ためのものです。
 			      これはデバッグのみで利用することを意図してお
 			      り、通常運用時は 0 にしておくべきです。

# inode_readahead_blks         Tuning parameter which controls the maximum
#                              number of inode table blocks that ext4's inode
#                              table readahead algorithm will pre-read into
#                              the buffer cache
 inode_readahead_blks	      チューニングパラメータであり、ext4 の inode
 			      テーブル先読みアルゴリズムがバッファキャッシ
 			      ュに先読みする inode テーブルのブロック数を
 			      指定します。

# lifetime_write_kbytes        This file is read-only and shows the number of
#                              kilobytes of data that have been written to this
#                              filesystem since it was created.
 lifetime_write_kbytes	      このファイルはリードオンリーで、作成されてか
 			      ら以降このファイルシステムに書きこまれたデータを
 			      キロバイト単位で示します。

# max_writeback_mb_bump        The maximum number of megabytes the writeback
#                              code will try to write out before move on to
#                              another inode.
 max_writeback_mb_bump	      ライトバックコードが次の inode に進む前に書
 			      きこみを試みるサイズの最大値をメガバイト単位
 			      で指定します。

# mb_group_prealloc            The multiblock allocator will round up allocation
#                              requests to a multiple of this tuning parameter if
#                              the stripe size is not set in the ext4 superblock
 mb_group_prealloc	      マルチブロックアロケータは、ext4 スーパーブ
 			      ロック内にストライプサイズが指定されていない
 			      場合、アロケーション要求をこのチューニングパ
 			      ラメータの整数倍に切り上げます。

# mb_max_to_scan               The maximum number of extents the multiblock
#                              allocator will search to find the best extent
 mb_max_to_scan		      マルチブロックアロケータが最適なエクステント
 			      を探す際に探索するエクステントの最大値を指定
 			      します。

# mb_min_to_scan               The minimum number of extents the multiblock
#                              allocator will search to find the best extent
 mb_min_to_scan		      マルチブロックアロケータが最適なエクステント
 			      を探す際に探索するエクステントの最小値を指定
 			      します。

# mb_order2_req                Tuning parameter which controls the minimum size
#                              for requests (as a power of 2) where the buddy
#                              cache is used
 mb_order2_req		      buddy キャッシュ使用時にリクエストの最小サイ
 			      ズを 2 のべき乗で指定するチューニングパラメー
 			      タです。

# mb_stats                     Controls whether the multiblock allocator should
#                              collect statistics, which are shown during the
#                              unmount. 1 means to collect statistics, 0 means
#                              not to collect statistics
 mb_stats		      マルチブロックアロケータが unmount 時に表示す
 			      るための統計情報を集めるか否かを制御します。
 			      1 は統計情報を集めることを、0 は集めないこと
 			      を意味します。

# mb_stream_req                Files which have fewer blocks than this tunable
#                              parameter will have their blocks allocated out
#                              of a block group specific preallocation pool, so
#                              that small files are packed closely together.
#                              Each large file will have its blocks allocated
#                              out of its own unique preallocation pool.
 mb_stream_req		      これはチューニングパラメータであり、このパラ
 			      メータ以下のブロック数の割り当ての場合には、
 			      ブロックグループ別の事前割り当てプールからブ
 			      ロックを割り当てるようにし、小さいファイルが
 			      近くにパックされて集められるようにします。
 			      大きなファイルは、大きなファイル用の事前割り
 			      当てプールからブロックが割り当てられます。

# session_write_kbytes         This file is read-only and shows the number of
#                              kilobytes of data that have been written to this
#                              filesystem since it was mounted.
 session_write_kbytes	      このファイルはリードオンリーで、マウントされ
 			      てからファイルシステムに書きこまれたデータを
 			      キロバイト単位で示します。
..............................................................................

Ioctls
======

#There is some Ext4 specific functionality which can be accessed by applications
#through the system call interfaces. The list of all Ext4 specific ioctls are
#shown in the table below.
システムコールインターフェースによりアプリケーションからアクセス可能な ext4
固有の機能がいくつかあります。ext4 固有の ioctl の一覧を以下の表に示します。

#Table of Ext4 specific ioctls
ext4 固有の ioctl の表
..............................................................................
# Ioctl			      Description
 Ioctl			     説明
# EXT4_IOC_GETFLAGS	      Get additional attributes associated with inode.
#			      The ioctl argument is an integer bitfield, with
#			      bit values described in ext4.h. This ioctl is an
#			      alias for FS_IOC_GETFLAGS.
 EXT4_IOC_GETFLAGS	     inode に関係する追加アトリビュートを取得します。
 			     この ioctl の引数はビットフィールドで、各 bit
 			     の意味は ext4.h に記載されています。この ioctl
 			     は FS_IOC_GETFLAG の別名になります。

# EXT4_IOC_SETFLAGS	      Set additional attributes associated with inode.
#			      The ioctl argument is an integer bitfield, with
#			      bit values described in ext4.h. This ioctl is an
#			      alias for FS_IOC_SETFLAGS.
 EXT4_IOC_SETFLAGS	     inode に関係する追加アトリビュートを設定します。
 			     この ioctl の引数はビットフィールドで、各 bit
 			     の意味は ext4.h に記載されています。この ioctl
 			     は FS_IOC_SETFLAG の別名になります。

 EXT4_IOC_GETVERSION
 EXT4_IOC_GETVERSION_OLD
#			      Get the inode i_generation number stored for
#			      each inode. The i_generation number is normally
#			      changed only when new inode is created and it is
#			      particularly useful for network filesystems. The
#			      '_OLD' version of this ioctl is an alias for
#			      FS_IOC_GETVERSION.
			     各 inode に格納されている inode の
			     i_generation 番号を取得します。i_generation
			     番号は通常新しい inode が作成される場合にのみ
			     変更され、ネットワークファイルシステムで特に有用です。
			     _OLD の付く版の ioctl は FS_IOC_GETVERSION の
			     別名です。

 EXT4_IOC_SETVERSION
 EXT4_IOC_SETVERSION_OLD
#			      Set the inode i_generation number stored for
#			      each inode. The '_OLD' version of this ioctl
#			      is an alias for FS_IOC_SETVERSION.
			     各 inode に格納されている inode の
			     i_generation 番号を設定します。
			     _OLD の付く版の ioctl は FS_IOC_SETVERSION の
			     別名です。

# EXT4_IOC_GROUP_EXTEND	      This ioctl has the same purpose as the resize
#			      mount option. It allows to resize filesystem
#			      to the end of the last existing block group,
#			      further resize has to be done with resize2fs,
#			      either online, or offline. The argument points
#			      to the unsigned logn number representing the
#			      filesystem new block count.
 EXT4_IOC_GROUP_EXTEND	     この ioctl は resize mount オプションと同じ目
 			     的を持ちます。これにより、最終の使用済みのブ
 			     ロックグループへのリサイズが可能になります。
 			     これ以上のリサイズは、resize2fsを用いて行う必
 			     要があります。引数はファイルシステムの新しい
 			     ブロック数を示す無符号 long 型整数を指します。

# EXT4_IOC_MOVE_EXT	      Move the block extents from orig_fd (the one
#			      this ioctl is pointing to) to the donor_fd (the
#			      one specified in move_extent structure passed
#			      as an argument to this ioctl). Then, exchange
#			      inode metadata between orig_fd and donor_fd.
#			      This is especially useful for online
#			      defragmentation, because the allocator has the
#			      opportunity to allocate moved blocks better,
#			      ideally into one contiguous extent.
 EXT4_IOC_MOVE_EXT	     orig_fd (ioctl の指す位置) のブロックエクステ
 			     ントを doner_fd (ioctl への引数として与えられ
 			     る move_extent 構造体で指定された位置) に移動
 			     し、orig_fd と doner_fd の inode メタデータを
 			     交換します。この機能は、移動されるブロックの割
 			     り当てを改善できる (例えばひとつの隣接するエク
 			     ステントに割り当てられれば理想的です) 可能性が
 			     あるため、特にオンラインデフラグで便利です。

# EXT4_IOC_GROUP_ADD	      Add a new group descriptor to an existing or
#			      new group descriptor block. The new group
#			      descriptor is described by ext4_new_group_input
#			      structure, which is passed as an argument to
#			      this ioctl. This is especially useful in
#			      conjunction with EXT4_IOC_GROUP_EXTEND,
#			      which allows online resize of the filesystem
#			      to the end of the last existing block group.
#			      Those two ioctls combined is used in userspace
#			      online resize tool (e.g. resize2fs).
 EXT4_IOC_GROUP_ADD	     既存または新規のグループディスクリプタブロック
 			     に新しいグループディスクリプタを追加します。新
 			     しいグループディスクリプタは、この ioctl の引
 			     数として渡される ext4_new_group_input 構造体に
 			     記載されます。
 			     この機能は最終の使用済みのブロックグループへの
 			     ファイルシステムのオンラインリサイズを行う
 			     EXT4_IOC_GROUP_EXTEND 機能と組み合わせて使うと
 			     便利です。この 2 つの ioctl はユーザ空間オンラ
 			     インリサイズツール (つまり resize2fs) で組み合
 			     わせて使われています。

# EXT4_IOC_MIGRATE	      This ioctl operates on the filesystem itself.
#			      It converts (migrates) ext3 indirect block mapped
#			      inode to ext4 extent mapped inode by walking
#			      through indirect block mapping of the original
#			      inode and converting contiguous block ranges
#			      into ext4 extents of the temporary inode. Then,
#			      inodes are swapped. This ioctl might help, when
#			      migrating from ext3 to ext4 filesystem, however
#			      suggestion is to create fresh ext4 filesystem
#			      and copy data from the backup. Note, that
#			      filesystem has to support extents for this ioctl
#			      to work.
 EXT4_IOC_MIGRATE	     この ioctl はファイルシステム自体を操作します。
 			     これは、ext3 の間接ブロックマップされた inode
 			     を ext4 のエクステントマップされた inode に、
 			     元の inode の間接ブロックマップを手繰って隣接
 			     ブロック範囲に変換して更に一時 inode の ext4
 			     エクステントに変換、そのあと inode を交換する
 			     ことにより変換して移行します。この機能は ext3
 			     から ext4 ファイルシステムへの移行時に利用可能
 			     ですが、ext4 ファイルシステムを新規に作ってそ
 			     こにバックアップからデータをコピーする方がより
 			     良いやり方です。この ioctl の動作のためにはフ
 			     ァイルシステムがエクステントをサポートしている
 			     必要があることに留意ください。

# EXT4_IOC_ALLOC_DA_BLKS      Force all of the delay allocated blocks to be
#			      allocated to preserve application-expected ext3
#			      behaviour. Note that this will also start
#			      triggering a write of the data blocks, but this
#			      behaviour may change in the future as it is
#			      not necessary and has been done this way only
#			      for sake of simplicity.
 EXT4_IOC_ALLOC_DA_BLKS	     遅延割り当て対象のブロックを強制的に全て割り当
 			     てることにより、アプリケーションから見て ext3
 			     の挙動と同じになるようにします。この機能により
 			     現在の実装ではデータブロックの書き込みが始まる
 			     ことに注意してください。ただし、この振る舞いは
 			     必要なものではなく、単純化のためにおこなわれて
 			     いるものであるため、将来変更される可能性はあり
 			     ます。

# EXT4_IOC_RESIZE_FS	      Resize the filesystem to a new size.  The number
#			      of blocks of resized filesystem is passed in via
#			      64 bit integer argument.  The kernel allocates
#			      bitmaps and inode table, the userspace tool thus
#			      just passes the new number of blocks.
 EXT4_IOC_RESIZE_FS	      ファイルシステムを新しいサイズにリサイズしま
 			      す。リサイズ後のファイルシステムのブロック数
 			      が 64-bit 整数値の引数として渡されます。カー
 			      ネルがビットマップと inode テーブルを割り当て
 			      るため、ユーザ空間のツールは新しいブロックの
 			      数を単に渡すだけです。
..............................................................................

#References
#==========
参考資料
========

#kernel source:	<file:fs/ext4/>
#		<file:fs/jbd2/>
カーネルソース:	<file:fs/ext4/>
		<file:fs/jbd2/>

#programs:	http://e2fsprogs.sourceforge.net/
プログラム:	http://e2fsprogs.sourceforge.net/

#useful links:	http://fedoraproject.org/wiki/ext3-devel
#		http://www.bullopensource.org/ext4/
#		http://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
#		http://fedoraproject.org/wiki/Features/Ext4
役に立つリンク:	http://fedoraproject.org/wiki/ext3-devel
		http://www.bullopensource.org/ext4/
		http://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
		http://fedoraproject.org/wiki/Features/Ext4

