  (SLIP(シリアル経由の IP 接続)のサポート)
  SLIP や CSLIP(compressed SLIP)を使ってインターネットプロバイダや
  別の Unix マシンに接続したい場合や，あなたの Linux マシンを他の
  人が電話を経由して接続してくる Slip/CSlip サーバにしたい場合，Y 
  と答えます．SLIP(Serial Line Internet Protocol)はインターネット
  で使う IP パケットを電話回線やシリアルケーブル(ヌルモデムとも言
  います)上に流すためのプロトコルです．SLIP で接続するためには接続
  先のプロパイダが SLIP をサポートしていることが必要ですが，最近で
  は電話回線経由で接続する普通のシェルアカウント上で SLIP 接続をエ
  ミュレートするための SLiRP と呼ばれるプログラムもあります(SLiRP 
  は sunsite.unc.edu:/pub/Linux/system/Network/serial から 
  anonymous ftp で入手可能です)．SLiRP を使おうと思っている場合，
  次の CSLIP にも忘れず Y と答えて 
  sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/HOWTO から anonymous ftp で入手
  できる NET-2-HOWTO を読み，SLIP の設定方法を理解してください．
  term を使う場合，このオプションを指定する必要はありません(インター
  ネットに接続した Unix マシンへ電話回線経由で login し，シェルア
  カウントは自由に使えるという場合，term を使えば電話回線経由でほ
  とんど全てのインターネットの機能を使えるようになります．詳しくは 
  Term-HOWTO を読んでください)．SLIP 機能を組みこむとカーネルは約 
  4kB ほど大きくなります．よく分からない場合は N と答えましょう．
  この機能をモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組みこんだり
  取り外したりできるコード)としてコンパイルしたい場合，M と答えて 
  Documentation/modules.txt と 
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください．
  
