  (PPP (point-to-point) プロトコルのサポート)
  PPP (Point to Point Protocol) は SLIP よりも新しく、よりよ
  いプロトコルで、SLIP と同じことができます。つまり、電話回
  線 (及びほかのシリアル接続) 上でインターネットとのやりとり
  が出来ます。インターネットプロバイダがサポートしていなけれ
  ば使えないので、そのことを尋ねてください。(この記述は実は
  もうあまり正しくありません。通常の電話回線経由で使えるUNIX 
  マシンのシェルアカウントがあれば、フリープログラムの SLiRP 
  が PPP をエミュレートできます。[訳注: PPP は使えるがシェル
  アカウントは与えないプロバイダも多いので一概には言えません。] 
  これは anonymout FTP で
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/network/serial/ か
  ら手に入ります。注意: term プログラムを使うのにこの "PPP
  support" オプションは不要です。(term はインターネットに
  接続された Unix マシンに電話回線経由で使用できるシェルアカ
  ウントを持っている人がほとんど全てのインターネットの機能を
  使えるようにするプログラムです。詳細は 
  http://www.bart.nl/~patrickr/term-howto/Term-HOWTO.html を
  読んでください。(WWW をブラウズするにはインターネットに接続
  したマシンで lynx や netscape のようなプログラムを使います。))

  PPP を使うには Documentation/networking/ppp.txt や 
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/docs/HOWTO にある 
  PPP-HOWTO [訳注: 日本語訳が http://www.linux.or.jp/JF/ か
  ら入手できます。] に記述されている pppd というプログラムも
  必要です。古いカーネルからアップグレードするのであれば、
  pppd もアップグレードする必要があります。PPP オプションは
  カーネルサイズを 16KB 増やします。

  このデバイスをモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてコンパイルするこ
  ともできます。上の方の "Version information on all
  symbols" に Y と答えているなら PPP ドライバをカーネルに組
  み込むことが出来なくなるのでモジュールにするしかありません。
  モジュール名は ppp.o です。モジュールとしてコンパイルした
  いなら、ここは M と答えて Documentation/modules.txt と 
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください。
  注意: どうしたにせよ (接続相手もサポートすることで IP パケッ
  トを圧縮してシリアル接続上に送ることのできる) BSD の圧縮機
  能は常にモジュールとしてコンパイルされます。モジュール名は 
  bsd_comp.o で、"make modules" を実行するとモジュールのディ
  レクトリに作られます。よくわからないなら N としてください。

  <井上>


